多模态数据终端-比选公告（包含技术参数和服务要求）
1. ▲自研的多模态同步采集平台，同一主机可以同步采集心电、皮电、血氧、脉搏、心率、运动捕捉（IMU九轴）和视频信号，同步精度≤1ms
2. 模块化设计：可根据需求灵活扩展不同模块，实现多模态自由组合
3. 抗干扰设计：突破屏蔽室的限制，可在各种复杂环境下工作
4. ▲数据传输方式：支持5GHz WIFI传输和有线传输
5. ▲主机和同步盒均内置≥64G的SD卡，支持离线存储
6. ★系统供电：可充电锂电池，热插拔电池，无限续航 
7. ▲ 单块锂电池支持8h以上的长时程采集 
8. 支持摄像头同步采集：USB/网络/电脑本地摄像头，分辨率支持≥4K
9. 主机佩戴方式：便携可穿戴
10. ★无线同步：支持多模态数据无线同步精度≤1ms
11. 开放API，可兼容刺激呈现软件：Presentation、E-Prime、Psychtoolbox、PsychoPy
12. ★支持开展超扫描 （Hyperscanning）研究，同步≥10人多模态数据，多主机多通道采集系统间同步精度≤1 ms
13. 支持调用 SDK 获取实时数据流用于二次开发
14. 需提供以往同类型设备支持案例
15. 此次采购设备需和心理系生理信号采集模块兼容，因此需要供应商携带设备到心理系测试且保证测试合格
