
一、服务器、工作站、集群方案比选文件

	供应商特殊资质要求
	详细配置清单盖章，厂家授权书，售后服务承诺，品牌授权，国家版权局软著证书，纳税证明证明公司有服务及提供货物的能力 (必选)
	
	

	采购清单
	高性能计算服务器
	数量
	含税（元）
	总价（元）

	技术参数及配置要求
	型号：    凌炫GR4204M(26256-SAR6)

处理器：  2*颗3th 32核心≥2.0~3.2GHz 48MB
系统内存：256GB DDR4 R.ECC
系统盘：  4TB TLC NVMe 企业级SSD
数据盘：  8TB SATA企业级HDD
硬盘位：  12 3.5”+24个2.5” SATA SAS NVMe 
GPU卡：  显存192GB算力309.6 TFLOPS，cuda核心43000core支持多路GPU
网络接口：2 1Gbe RJ45 1 IPMI
准系统：  G4208 支持10 个PCIe 、后置2个RJ45， 2个USB，1个VGA
电源描述：2+2冗余
调度系统：应用特征分析：
1）采用C/S架构，关键性能指标（CPU、内存、磁盘、网络）采集间隔要求达到1秒；
2）支持大屏幕展示所有服务器节点性能指标，实时采集并显示节点性能状态，包括系统级、微架构级、函数级、作业级、进程级等数据信息，提供集群汇总数据信息仪表盘，秒级动态刷新显示集群数据信息；
3）实时采集和显示每块GPU卡利用率、显存使用率、温度等指标，提供快捷一键显示GPU的配置模式，显示任意一块GPU利用率信息；
4）实时采集和显示服务器CPU整体利用率、CPU系统利用率、内存利用率、SWAP利用率、磁盘读速率、磁盘写速率、网络接收速率和网络发送速率等系统级基本性能数据，实时采集和显示服务器高速互联的网络设备，如：万兆位以太网、InfiniBand网络；实时采集和显示服务器网络文件系统吞吐速率；
5）能够集成PBS Pro、LSF、SLURM、SGE等作业调度系统，后台自动收集相应作业对应节点的应用特征数据，以作业为单位存储成独立的特征文件，特征文件采用非明文格式存储以保证数据安全；
6）实时采集和显示实际浮点计算性能、实时内存带宽、代码执行效率、向量化比例、最后一级缓存失效比率等微架构级性能数据；
7）实时显示集群中所有的进程，支持按条件的快速搜索进程，支持授权模式下的进程管理操作，一键杀除异常进程；
8）自动分析集群异常，提供快捷一键显示不可用节点、磁盘利用率过高节点、磁盘等待时间过长节点等异常情况，并明确给出异常原因和修复建议；
产品规格：4U机架式 附件：4*16A供电线\上架导轨
商务要求：请提供细详的产品报价单明细盖章上传，交期为中标后3个工作日内，提供原厂本地化3年免费上门，7*24服务盖章上传，提供原厂授权全新原厂正品承诺，拒绝拆机，二手订制版水货盖章文件上传，提供增值税专用发票，不提供产品明细及商务文件的视为无效，提供的产品发现与以上要求不符，拒绝接收并追究其相关责任。
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	20万元





