
采购文件

[bookmark: _Toc191649429][bookmark: _Toc191545268][bookmark: _Toc191546617][bookmark: _Toc191623417]一、采购需求
[bookmark: _Toc191623418][bookmark: _Toc191649430][bookmark: _Toc191545269][bookmark: _Toc191546618]采购项目名称：集成总线和高速接口的多核CPU IP，数量1

二、技术要求
1. [bookmark: _Toc191623419]采购标的需实现的功能或者目标
“集成总线和高速接口的多核CPU IP”应用于星闪样机轻量型化技术合作项目，采用全硬化的CP/UP分离架构，集成多CPU核、总线、高速接口的全硬FPGA平台，实现星闪轻量化样机全PHY硬化CP/UP分离架构和功能和性能验证，要求该多核CPU IP基于自研RISC-V架构和编译器，不采用开源软件。

2. [bookmark: _Toc191623420]工作条件
适配FPGA 原型验证系统，，该系统基于赛灵思 Virtex UltraScale + VU19P FPGA。

3. [bookmark: _Toc191623421]货物技术要求/服务内容及要求
3.1 配置要求
 “集成总线和高速接口的多核CPU IP”产品主要包含以下模块，具体为：
1）TX MAC CPU核：用于发送星闪MAC层数据处理
2）RX MAC CPU核：用于接收星闪MAC层数据处理
3）控制CPU核：用于HOST和星闪MAC CPU核交互
3.2 技术参数指标要求
	序号
	[bookmark: _Toc88839306]技术参数指标要求

	1
	多核CPU IP支持星闪物理层收发链路、AGC、SAB/FISA信道和同步侦听

	1.1
	G节点/T节点同步精度：0.1ppm@-3dB

	1.2
	SAB、MIB解调性能：BLER 1%@-3dB

	2
	多核CPU IP支持星闪物理层自适应调制和Polar信道编译码

	2.1
	GCI盲检和解调性能、TCI解调性能满足相应的星闪SLB2.0性能测试标准

	2.2
	数据信道满足星闪SLB2.0各个调制方式灵敏度需求，满足相应的星闪SLB2.0性能测试标准

	3
	多核CPU IP支持信号测量功能

	3.1
	满足-3dB条件下，星闪SLB2.0性能测试标准


[bookmark: _Toc191623422]
4. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
SLB2.0星闪标准 协议T_XS 10001-2025(V2.1.0)《星闪无线通信系统 接入层 同步低时延宽带空口SLB技术要求和测试方法》

[bookmark: _Toc88839302][bookmark: _Toc191623423][bookmark: _Toc191546619][bookmark: _Toc191545270][bookmark: _Toc191649431]三、商务要求
1. [bookmark: _Toc191623424]项目实施
1.1 交付
按约定交付“集成总线和高速接口的多核CPU IP”相关资料，提供技术指导，协助熟悉成果使用方法。其中资料包括但不限于：
· FPGA验证代码/EVB单板原理图PCB/测试环境/相关文档
· [bookmark: _GoBack]芯片设计仿真代码/中后端脚本/版图/相关文档
· 系统软件和驱动/物理层软件/相关文档
交付时间：合同签订后1个月内。
1.2 付款
采购合同双方签字盖章后，供应方开具30%发票后我方支付货款，余款在验收合格后供应方开具发票后30日内支付。
1.3 履约
1.3.1 履约保证金
无
1.3.2 履约验收方案
（1）验收时间：设备安装、稳定运行 1个月后
（2）验收方式：组织专家参与验收
（3）验收程序：按照采购人验收相关规定进行
	验收内容及验收标准
	序号
	验收内容
	验收标准

	
	1
	开箱验收
	配置全新且完整

	
	2
	产品运行验收
	满足技术参数指标要求


2. [bookmark: _Toc191623425]售后服务
[bookmark: _Toc191623426]质保期为12个月，自交付验收通过之日起计算。
3. 培训
[bookmark: _Toc191623427]提供技术培训2次。
4. 兼容性与后续成本
[bookmark: _Toc88839307]供应商承诺对产品提供终身售后服务，且在承诺质保期外维修提供优异、优惠服务。
5. [bookmark: _Toc191623428]项目团队
采购“集成总线和高速接口的多核CPU IP”应用于星闪样机项目，要求供应商为星闪联盟成员，具有开发星闪标准协议经验。
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序号  技术 参数指标 要求  

1  多核 CPU IP 支持 星闪物理层收发链路、 AGC 、 SAB/FISA 信道和同步侦听  

1.1  G 节点 /T 节点同步精度： 0.1ppm@ - 3dB  

1.2  SAB 、 MIB 解调性能： BLER 1%@ - 3dB  

2  多核 CPU IP 支持 星闪物理层自适应调制和 Polar 信道编译码  

2.1  GCI 盲检和解调性能、 TCI 解调性能满足相应的星闪 SLB2.0 性能测试标准  

