高精度眼动信号采集传输模块比选参数
1.产品形态：框架式眼镜的配件，可以从搭配的眼镜框架上拆卸，防止主体最终模组在拆卸过程中受损
2.校准方式：使用卡片校准或现实中任意实物进行校准，包括1点、3点和5点校准模式（正式记录前）
3.眼球追踪方式：双眼追踪模式与单目追踪模式配合
4.采样率：240Hz（PC），60Hz (手机)
5.取景摄像头：四种分辨率可选：1920X1080像素 ,1280×960像素,1280X720像素,800×600像素；三种视频帧数可选：60FPS，30FPS，15FPS；视频输出格式：H.264；视野范围：水平98°，垂直67°，对角线106°
6.眼部佩戴物：可佩带隐形眼镜使用，可搭配可拆卸镜片使用
7.数据提供：左右眼原始注视点、聚合注视点、眼跳、瞳孔直径、眨眼信息、上下眼皮距离、数据有效性、事件记录，可实时显示眼图，可保存眼图
8.结构管理：工程管理功能，实验、测试、被试变量一目了然。工程存放整个实验的架构及被试、被试变量等。
9.支持离线校准/分段离线校准，在实验录制结束之后，可通过离线校准功能将数据恢复到正确的位置。
10.支持对记录数据添加事件标签，可快速定位事件和分析。
11.支持对记录数据事后重新进行计算眨眼和注视点聚合数据。
12.支持AOI矩阵与模板功能：≥5×5矩阵，用于自动分析AOI规律。
13.灵活改进：提供SDK开发包与开发者文档，支持二次开发，支持眼动分析指标定制。
★14．瞳孔数据分析软件可兼容Tobii Glasses3、aSee Glasses相关瞳孔数据。可对平均眨眼次数、平均眨眼时长进行统计，并以波形图呈现，眨眼统计时间间隔、眨眼时间上限及下限可自定义。可自定义瞳孔统计时间间隔、可计算瞳孔直径变异性，眨眼数据可导出。（提供软件功能证明材料)
★15.兼容脑软件采集后的数据支持在向导模式中选择至少包含数值、光谱、一致性、相关性、脑地形图、指数的类型分析；软件采集EEG数据后可一键快速分析并导出脑电的衍生指标、左标记、右标记、差异波、最大值-最小值、最小值、最大值、平均值、频率、标准差等，以表格，图表，地形图的形式可视化呈现（提供软件功能证明材料)。
16.提供1套情绪监测仪
16.1.由终端App统一接入控制软件，数据传输稳定性高，具备同时打标功能；可采集心率（PPG绿光、100hz，支持升级至200hz）、血氧（PPG红光、50Hz，支持升级至200hz）、皮肤电（GSR、10Hz，支持升级至100hz）、皮肤温度等人体生理指标；
16.2.内置六轴传感器（20Hz）：加速度计、角速度计等，可提供运动姿态数据；
16.3.具备环境传感器（1Hz），可采集气压、环境温度、环境光等数据；
16.4.具备有线及无线传输方式，可实现在线实时数据采集及离线数据传输；
16.5.硬件具备打标按键，可手动记录事件标记；支持无线同步事件标记；
16.6.内置32Gbit数据存储；
16.7.项目管理功能：支持项目的创建、编辑与删除操作；项目属性包括实验名称、备注等基本信息；提供项目列表视图，便于用户快速浏览与管理多个实验项目。
16.8.支持实时数据实时分析心率变异性相关参数（hrv_bpm,hrv_MeanNN,hrv_SDNN等）
16.9.支持定位功能；以及显示出定位相关数据，卫星总数、北斗数量、GPS数量、经纬度等（偏差≤100米）
16.10.支持实时生理具象展示，通过设置心率,MeanNN,SDNN等参数进行设置阈值，可自动播放素材。

比选要求

供应商报价前应出具相关书面承诺（新品承诺），供货前向采购单位提交上述承诺，采购单位有权要求供应商对该批设备提供由采购单位指定的第三方检测机构相关检测报告（检测内容必须包含采购单位指定内容），以上所涉费用（包括但不限于检测费等）均由供应商承担，如不满足以上要求的（包括但不限于无法出具相关书面承诺或检测报告结果不符合要求等），视为供应商报价无效，自动退出该项目。供应商参与报价的，视为接受上述条款。


























新品承诺书
我公司承诺：
提供给清华大学计算机科学与技术系的xxxxx设备（包含设备中所有零配件），均为新品，非翻新货品。如后续验收时或在使用过程中发现设备或其中零配件为翻新品，本单位承诺退还此次设备购买的全单货款，并支付全单货款的5％作为赔偿金。
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