
1. 设备清单：
	仪器名称 ：
	Rotary Analyzer（R-test）
	中文名：
	转台分析仪
	型号      ：
	Trinity

	
	
	
	
	
	

	编号
	描述
	数量
	备注

	1
	Rotary Analyzaer
	1
	

	1.1
	Trinity 测头
	1
	

	1.2
	无线存取点和USB接收器
	1
	

	1.3
	4个充电电池,含充电器。
	1
	电池3400毫安时

	1.4
	22mm测量标准球
	2
	

	1.5
	22mm调试标准球
	1
	

	1.6
	150mm接长杆
	1
	

	1.7
	便携箱
	1
	

	2
	Rotary Analyzer软件
	1
	



2. 技术参数
Trinity测头：
	项目
	名称
	参数

	1
	测量范围：
	3．5mm

	2
	测量不确定度：
	U1<1.0μm（在1mm范围内k=2），全量程U1<1.5μm（K=2）

	3
	带宽：
	2kHz

	4
	电池支持时间：
	>24小时（混合使用）

	5
	电源适配器：
	100V-240V自动识别

	6
	测头安装柄：
	Φ16mm

	7
	长度：
	135mm

	8
	直径：
	Φ80mm

	9
	重量：
	770克

	10
	无线参数：
	PSK2.4GHz 802.11b/g/n 标准、WPA2 加密

	备注：免费培训
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