[bookmark: _Hlk98416925]胺法碳捕集吸收再生强化测试装置
一、装置功能
    本装置用于化学吸收法碳捕集过程改性填料对胺基吸收剂再生强化效果的的综合性能评价，包括二氧化碳解吸速率、解吸能耗、系统阻力等各性能指标；装置为撬装式，可用于胺法碳捕集示范工程现场的测线测试。
二、装置技术参数
[bookmark: OLE_LINK1]1、设计温度与压力：150 ℃，承压1-20 bar；
2、吸收剂富液流量：1 m3/h；
3、解吸塔参数：304或者316不锈钢材质，塔节尺寸φ250 mm，填料区域高2米，含布液器、集液槽、除雾器、塔釜，解吸CO2浓度超过98%；塔釜带磁翻板液位计，塔顶出口预留气相取样口；2套相同规格解吸塔，外加1套备用解吸段；
3、催化填料： 250Y型填料，SS316L材质，催化功能改性，CO2再生热耗较未改性前降低30%以上；
4、冷凝器：每个解吸塔单独安装冷凝器，换热面积不低于1.5 m2，换热介质为有机胺-水-CO2混合气与冷却水，2套相同规格冷凝器，可分别支持解吸气冷凝需求；
5、气液分离器：每个解吸塔单独安装气液分离器，内部带除雾器；2套相同规格气液分离器，可分别支持气液分离需求；
6、再沸器：每个解吸塔单独安装强制循环式再沸器，用水泵推动液体循环，换热面积不低于8 m2，换热介质为导热油与有机胺溶液；2套相同规格再沸器，可分别支持再沸需求；
7、加热系统：配置高温循环导热油加热系统，配导热油、高温油泵；需满足再沸器的换热要求，功率不低于80 kW；
8、溶液泵：乙醇胺有机溶剂，流量1m3/h，扬程40m，耐温180度；富液、贫液、再沸液分别设置溶液泵，变频控制，可设定固定流量并实时记录。
9、温度检测：量程0-200 ℃，PT100，精度0.1；每个解吸塔不少于6个测温点；
[bookmark: OLE_LINK5]10、压力检测：量程0-100 kpa，耐温180度；每个解吸塔不少于3个测压点；线制输出 4~20mA，具备温度自动补偿功能，非线性校正，数字显示式 1.0 级；防护等级IP65。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]11、液体流量计：用于计量进入解吸塔的富液流量，耐有机碱性溶剂环境，耐温130℃，量程0.05-1 m3/h，耐温180度；精度0.02 m3/h；每个解吸塔单独配置液体流量计，可远传记录流量数据；线制输出 4~20mA，具备温度自动补偿功能，非线性校正，数字显示式 1.0 级；防护等级IP65。
[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115]12、CO2流量计：用于计量冷凝器出口CO2的流量，耐温50℃，量程10-100 L/h，精度1 L/h；每个解吸塔单独配置CO2流量计，可远传记录流量数据；线制输出 4~20mA，具备温度自动补偿功能，非线性校正，数字显示式 1.0 级；防护等级IP65。
13、控制系统是模块和触摸屏联控，通过监控软件设定参数，装置流量、温度和压力，利用配置的计算机控制和记录，便于试验数据存储、查询和处理。参数控制（温度）超过高限报警值，发出声光报警提示，加热炉进行安全联锁断电保护；
14、装置外观与尺寸：3m(长)×2m(宽)×5m(高)，撬装式；采用工业高强铝合金或者不锈钢材质框架，设置一层与二层操作平台，装置框架美观大方，布局紧凑；可整体式运输；对于有防火要求的钢结构，表面涂覆防火涂层。
二、质量管控执行标准
1、GB 50160 《石油化工企业设计防火标准》
[bookmark: OLE_LINK6]2、GB 16297 《大气污染物综合排放标准》
3、GB/T 45001 《职业健康安全管理体系要求》
3、HG/T 20570 《工艺系统工程设计技术规定》
三、服务要求:
1、交货期：15天。
2、提供完整的平台设计图纸，内容包含碳捕集装置的所有内容（填料塔、 气液分离器、 混合器、 换热器、 泵、 风机、检测部件等。
3、售后服务：要求配备专业维修工程师和应用工程师，在发生使用方法不清楚或遇到使用问题时能及时提供回复。
3、安装与调试：货物到达用户所在地后，根据买方的通知，卖方在 1 周内安排货物的安装调试，直至达到验收指标。
4、技术培训：在用户现场对用户进行4人为期3天的培训。培训内容至少包含货物的技术原理、操作、调试，数据处理、基本设备维护，故障排除等。
5、质保期：从货物验收合格之日起不少于2年。质保期内，不少于1次免费上门服务，凡属非使用不当出现的零部件损坏故障，供方将免费维修和更换。
6、对所供货物实行终生维修与维护，质保期外如设备出现质量问题，货物的维修维护只收取零部件成本费。质保期外的维修在1个工作日内进行响应，需要时，能够提供必要的上门有偿检测。
7、维修响应时间：要求中标（成交）供应商在12小时内对用户的服务要求做出响应。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在两周内提出明确解决方案。
8、其他服务要求：中标人需提供不少于贰年质保，终身免费提供技术支持。特别说明：因所采购实验装置为非标产品，响应供应商在设备使用所在区域提供及时有效的售后服务，做到24小时有人上门维护，并对客户已有设备具备维修和改造提供售后服务的能力。
9、其他要求：供应商响应时应提供须含详细配置清单的报价单(加盖公章)。
