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设备配置要求：

1．系统配置组成：含干燥室、雾化器、电加热器、过滤器（多级）、送风机、 料液泵、旋风分离器、接料桶等组成部分； 2. 水分蒸发量：≥15 kg/h (在进风温度：250 ℃、 排风温度：100℃时)； 3. 干燥室尺寸：φ≥2000 mm；4. 干燥室附属件：人孔、观察窗、照明窗等组件；5. 雾化装置: 转速 OJNA-65 型雾化器，变频可调，最高转速 22000 rpm；6 产品回收方式：塔底+旋风分离器 2 点回收；7. 料液供给方式: 蠕动泵: 8 料液泵容量: 容量≥50 kg/h；9. 加热源类型：电加热器；10. 热风最高温度250 ℃；11. 安全装置：加热器过热防止装置；12 附带装置： 包括振动气锤、移动式铝合金踏梯（带护栏）
