双轴光纤陀螺组件
1.性能指标
· 敏感轴：水平面正交X轴和Y轴
· 测量范围：±200°/s
· [bookmark: OLE_LINK4]零偏单值：<2°/h
· 零偏重复性：<0.01°/h
· 零偏稳定性：<0.01°/h
· 全温零偏极差：<0.03°/h
· 全温零偏稳定性：<0.03°/h
· [bookmark: OLE_LINK6]随机游走系数：<0.0015°/h1/2
· [bookmark: OLE_LINK7]标度因数非线性：<30ppm
· 标度因数不对称性：<10ppm
· 标度因数重复性：<30ppm
· 标度因数稳定性：<30ppm
· 工作温度：-40℃~70℃
· 储存温度：-50℃~80℃
· 冲击：3个方向，30g，11ms，半正弦
· 随机振动：0.04g2/Hz，80-2000Hz，RMS6.06g
2.尺寸重量供电
· 外形尺寸小于：≤101×105×78mm；
· 重量：＜475g；
· 供电：DC5V, 功耗＜10w
3. 国产化率：100%
4. 数据接口：
RS-422 串行接口，传输波特率：460800bps，数据更新率：不低于1000Hz
5.接口尺寸图
[image: ]
[bookmark: _GoBack]6.交货周期：15天。
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