


附件1

	序号
	设备名称
	
	
	长×宽×高(mm)
	
	
	单位
	数量
	 备注 

	D313
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	边台
	1000 
	×
	750 
	×
	850 
	延米
	7.3
	(1)台面：采用13mm厚实芯理化板，耐酸碱腐蚀；                                                       (2)柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉体喷塑，具有防锈、防腐功能；
(3)门、抽屉面：采用1.0mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空内加筋，增强柜门的稳定性，减少变形几率及开启时噪音；
(4)抽身：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，结构为“一片式”设计，可有效防止液体泄漏。
(5)隔板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，可承载90千克；
(6)铰链：采用304不锈钢材质平板合页，开启角度可达180度，无噪音，耐腐蚀；
(7)滑轨：采用DTC优质自回式滑轨，拉动自如，无噪音，经久耐用；
(8)把手：采用长条扣手，光泽好，美观耐用；
(9)调节脚：采用高强度调整脚，承重、防潮、耐腐蚀。

	

	隐藏式电源
	
	
	定制
	
	
	套
	2
	每套包含插座面板4套

	2
	中央台
	1000 
	×
	1500 
	×
	850 
	延米
	14.06
	同上述边台

	
	隐藏式电源
	
	
	定制
	
	
	套
	8
	包含插座面板8套

	
	隐藏式电源
	
	
	定制
	
	
	套
	1
	每套包含插座面板4套

	
	PP水槽
	500 
	×
	400 
	×
	300 
	套
	1
	(1)材质：采用PP材料一体成型，耐强酸强碱，耐有机溶剂；
(2)安装形式：台下托底式安装，利于台面残水自然回流；
(3)其他：高密度聚丙烯去水、止水盖、滤水提笼壁厚可达7mm,平整不变形。

	
	功能柱
	
	
	——
	
	
	套
	3
	钢制

	
	PP水槽
	400 
	×
	300 
	×
	260 
	套
	1
	同上述PP水槽

	
	三口水龙头
	
	
	
	
	
	套
	1
	(1)主体材质：加厚铜质
(2)涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐紫外线，防锈性能强
(3)把手：聚丙烯材质，十字型旋钮把手
(4)阀芯材质：陶瓷阀片，黄铜阀体，开关50万次
(5)其他：鹅颈管可360度旋转

	
	单口水龙头
	
	
	
	
	
	套
	1
	同上述水龙头

	
	挡水板
	1500 
	×
	250 
	×
	10 
	块
	1
	采用10mm厚亚克力板

	3
	通风柜
	1800 
	×
	900 
	×
	2350 
	台
	1
	(1)柜体：采用优质1.0-2.0mm优质冷轧板，经防腐处理后环氧树脂粉末喷涂，涂层厚度75-80≥µm；                                                                                           (2)台面：采用25mm蝶形陶瓷一体成型台面，耐酸碱、耐高温；
(3)内衬：采用5mm抗倍特板，耐腐蚀、耐高温；
(4)视窗：采用3+3mm厚夹胶安全玻璃，铝型材玻璃轨道，提拉平稳、噪音微弱，摩擦力小，提拉轻松自如，开启高度720mm高；
(5)平衡：采用无段式平衡升降系统，视窗可任意停在任一位置，传动为耐酸碱耐腐蚀同步带方式，传动轮采用耐腐蚀材质；
(6)照明：采用隐藏式LED照明灯，台面照度大于400Lux；
(7)插座：标配4个86型五孔插座；
(8)铰链：采用304不锈钢材质平板合页，开启角度可达180度；
(9)两侧前立柱采用工业铝材模具挤出专用型材，宽度38mm；
(10)集气罩：采用金属喷塑材质；耐腐蚀，耐酸碱；                                                                                                                                                      (11)检修口：可拆卸检修口，方便检修，耐腐蚀材料制作；
(12)调整脚采用实验室专用耐腐蚀注塑脚垫，高低可调；
(13)配电：通风柜配独立断路器带IP67等级防水盒；
(14)通风柜内部无外露金属，防止腐蚀，影响通风柜的使用寿命。
(15)内胆采用三段式导流设计，与背板采用一次成型PP材质合成架固定座固定，方便拆卸。顶部、中部、底部三级排风和中部补风的多段式导流结构设计，消除排气死角，可有效地排出不同比重的气体。

	
	PP水杯
	190 
	×
	110 
	×
	170 
	套
	1
	PP材质一体成型，含通风柜范围内的下水连接管件。

	
	水考克
	
	
	
	
	
	套
	1
	铜质主体，陶瓷阀芯，壁式安装，含配套遥控水阀及通风柜范围内的上水连接管件。

	1
	办公桌
	1200 
	×
	600 
	×
	800 
	组
	4
	木制台面，全钢柜体

	
	桌上储物柜
	1157 
	×
	300 
	×
	1350 
	组
	4
	全钢柜体，含3个插座

	2
	文件柜
	800 
	×
	300 
	×
	1800 
	组
	1
	全钢材质，双开门

	3
	文件柜
	970 
	×
	700 
	×
	800 
	组
	1
	全钢材质

	D324
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	边台
	1000 
	×
	750 
	×
	850 
	延米
	5.4
	同上述边台

	
	试剂架
	1000 
	×
	200 
	×
	500 
	米
	3.7
	同上述试剂架

	
	插座
	
	
	
	
	
	套
	2
	86型，含实验台范围内的电源线及穿线管

	
	可移动托盘
	
	
	——
	
	
	套
	2
	钢制可移动

	
	隐藏式电源
	
	
	定制
	
	
	套
	1
	每套包含插座面板4套

	
	隐藏式电源
	
	
	定制
	
	
	套
	4
	每套包含插座面板3套

	2
	中央台
	1000 
	×
	1500 
	×
	850 
	延米
	6.74
	同上述边台

	
	隐藏式电源
	
	
	定制
	
	
	套
	3
	插座面板17个，网口7个

	
	PP水槽
	500 
	×
	400 
	×
	300 
	套
	1
	同上述PP水槽

	
	PP水槽
	400 
	×
	300 
	×
	260 
	套
	1
	同上述PP水槽

	
	三口水龙头
	
	
	
	
	
	套
	1
	同上述水龙头

	
	功能柱
	
	
	——
	
	
	套
	3
	钢制

	
	单口水龙头
	
	
	
	
	
	套
	1
	同上述水龙头

	
	挡水板
	1500 
	×
	250 
	×
	10 
	块
	1
	采用10mm厚亚克力板

	
	边台
	1000 
	×
	750 
	×
	850 
	延米
	1.14
	同上述边台

	3
	钢架台
	1000 
	×
	900 
	×
	850 
	延米
	2.2
	台面为13mm实芯理化板，框架为60*40*1.5mm优质钢管焊接，表面环氧树脂喷塑处理。

	
	插座
	
	
	
	
	
	套
	2
	86型，含实验台范围内的电源线及穿线管

	
	隐藏式电源
	
	
	定制
	
	
	套
	1
	每套包含插座面板4套

	
	可移动托盘
	
	
	——
	
	
	套
	1
	钢制可移动

	4
	更衣柜
	1200 
	×
	500 
	×
	1200 
	组
	1
	全钢材质，双开门，内部两层活动层板

	5
	文件柜
	700 
	×
	400 
	×
	1800 
	组
	1
	全钢材质，双开门

	6
	办公桌
	1100 
	×
	600 
	×
	800 
	组
	3
	木制台面，全钢柜体

	7
	实验室圆凳
	
	
	——
	
	
	套
	10
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