1、产品技术参数：
	1）性能指标

	轴系
	-
	三轴

	量程
	g
	±70

	启动时间
	s
	1

	零偏月重复性（1σ）
	ug
	≤100

	零偏随机游走
	ug/√Hz
	≤20

	标度因数
	Hz/g
	80±10

	标度因数月重复性（1σ）
	ppm
	≤50

	失准角月重复性（1σ）
	°
	≤0.01

	2）环境适应性

	工作环境
	℃
	-40~+85

	储存温度
	℃
	-55~+85

	冲击
	g
	100@3ms

	振动
	g
	10@20-2000Hz

	带宽
	Hz
	≥10

	3）电气参数

	输入电压
	V
	5

	功耗
	W
	≤0.5

	输出接口
	-
	RS422

	4）机械参数

	重量（含安装螺钉等）
	grams
	≤60

	尺寸
	mm
	≤62*20*26


2.外形接口尺寸图
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3、供货周期：合同签订后10天完成产品交付。
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