采购要求
（1）要求芬兰Luvata公司的无氧铜料，牌号C10100，为了确保所采购铜料为Luvata公司正规产品，需要供应商获得芬兰Luvata公司的长期授权书，请上传授权证明材料。无授权证明材料不得参与投标。
[bookmark: _GoBack]（2）规格：圆柱形，直径240mm，长度为1.25米每根，总共采购2根，供应商需要提供以上规格的产品，总重约一吨。按照以上规格生产的铜料，重量可能略有浮动，签合同时需要约定实际来料重量应在0.95吨到1.1吨之间，按照每吨价格计算总价，多退少补。
放了方便比价，报价请按照1.1吨的总价来报价，请务必注意。
（3）关键指标要求：
定量指标：铜含量≥99.997%，氧含量≤3ppm，单一杂质含量少于25ppm，总杂质含量少于40ppm。
定性指标：具有良好的一致性。
