
货物采购简易合同

甲方（采购方）:  清华大学       
具体承办单位：学生社区管理服务中心
乙方（销售方）:  
根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，甲乙双方本着自愿公平、诚实信用的原则，经双方充分、友好协商，签订本合同，以供双方恪守履行。
1. 合同标的
	序号
	货物名称
	规格
型号
	生产
厂家
	单价（元）
	数量
（单位）
	合计（元）
	备注

	1
	移动便民服务车
	4200*1940*2380
	
	
	4
	
	

	总价款：（大写）：
	（小写）：￥


有关货物的配置或者技术参数信息详见附件1。
2. 合同价款及付款方式：
2.1 合同价款为人民币：（大写）                （￥              ），该价格为全部价款，包括货物税费、包装、运输、保险、安装、调试及售后服务等各项费用，甲方不再向乙方支付本合同规定之外的任何其他费用。
2.2 付款方式：
（1） 合同预付款：	
甲方在本合同生效后的 10 个工作日内，将可移动便民服务车厢货款的 30 %作为预付款支付给乙方，即人民币（大写）：                      ，（小写）      元 。收到预付款后，乙方制作并交付第一辆可移动便民服务车厢供甲方进行为期一个月的试用，车厢需完全符合附件一的技术参数要求无质量瑕疵，如未能满足甲方使用要求或车辆一个月内出现1次故障，甲方有权提出改进建议及增补技术参数要求，待乙方改进后继续履行合同，如车辆无法满足甲方使用要求，乙方应全额退回甲方已支付的预付款，车辆由乙方自行处理及清运并终止合同。
（2） 货物进度款：
待甲方对第一辆车厢试用确认合格后，乙方制作并提供剩余两辆可移动便民服务车厢，第二批车厢到货后  10  个工作日内，甲方支付车厢货款的60 %给乙方，即人民币（大写）：            ，（小写）       元 。
（3）货物验收款

甲方对第二批货物进行一个月的试用，一个月后如无质量问题，应在  10  个工作日内向乙方支付货物验收款。货物验收款为合同总金额的10 %，即人民币（大写）：            ，（小写）         元。如车辆无法满足甲方使用要求，甲方有权要求终止合同并要求乙方退回全部已付款项。
注：在甲方付款前，乙方应开具与付款金额对等的增值税专用发票。
3. 交货日期及地点：
3.1 交货日期为本合同生效后的 20 日内。
3.2 交货地址为： 双清路30号清华大学校内指定位置（3个点位） ，联系人： 商冬梅  
联系方式： 62781311 。
3.3 合同签订后需在20日内交付第一辆车厢并投放到指定位置，待甲方试运行验收合格后，再按照甲方需求和规定时间交付后两辆可移动便民服务车厢。如第一辆车厢未能达到甲方需求，甲方有权提出改进建议及增补技术参数要求，待乙方改进后继续履行合同，如无法满足甲方使用要求，甲方有权解除合同，乙方应全额退回甲方已支付款项。
3.4 若乙方未按本合同 3.1 条及 3.3 条约定日期交货，甲方可向乙方发出书面催告通知。乙方收到后应在24小时内书面回复逾期原因及具体交货时间，未回复或回复的交货时间超出催告的最晚期限，甲方有权按合同约定采取包括解除合同、追究违约责任等措施。乙方变更联系方式未提前 3 日通知甲方导致通知无法送达的，后果自行承担。
4. 包装、运输及风险负担 
4.1 乙方的包装应符合国家或行业标准，如无相应的国家和行业标准，则由乙方按照通常包装方式进行包装，确保产品满足运输、装卸的需要。包装不回收。
4.2 乙方负责货物的运输服务，并承担运输过程中的一切费用和风险。当货物从乙方移交给甲方前，所发生的一切风险均由乙方承担。 
5. 货物验收
5.1 乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，提供原材料质量检测报告（如有）。进口货物还应当提供报关单等进口凭证。乙方未提供上述资料的，甲方有权拒绝接收货物。
5.2 甲方应当在货物交接时对货物的生产厂家、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 7 日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。
5.3 甲方应在收到货物后 7 日内完成对货物质量、性能等指标的验收。甲方对货物质量、性能等指标有异议的，甲方应妥善保管货物，并在验收期限届满前，提出书面异议。
6. 质量条款及质保期限
6.1 乙方向甲方提供为期 36 月的保修，自全部货物验收通过之日起计算。保修期内，乙方为甲方免费提供维修服务。备注：电力系统质保一年，一年之内有质量问题，免费换新。整车质保一年，主体框架质保三年（质保内容包括但不限于锈蚀、涂装褪色、开焊等情况）。必须保证电池可拆卸充电，电机控制器800W，可协助安装连接充气泵。
6.2 保修期内，正常维护、使用情况下，任何非人为操作或使用不当而发生的一般性系统故障，乙方应在接到甲方通知当日内给予答复，并在 3 个工作日内负责维修或故障排除；若出现紧急故障，乙方应在收到通知后的 48 小时内至现场排除故障。以上所述两种情况下，所有费用由乙方承担。
6.3 如乙方未及时完成维修，甲方可委托第三方进行维修或自行维修，产生的费用及相关损失均由乙方承担。
6.4 保修期满后，如甲方继续需要乙方提供服务，乙方将为甲方提供有偿的优惠价格的维护服务。
7. 违约责任
7.1乙方逾期交货的，应当每日按合同总金额的  2%  向甲方支付违约金；违约金总额不超过合同总金额的 20 %；逾期交货超过 10 日的，甲方有权解除合同。
7.2乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任。
7.3乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任，同时甲方有权解除合同，乙方承担违约责任。
7.4因乙方违约导致合同解除，或乙方主动解除合同的情况下，应退回甲方所有已付款项，并支付合同总金额 20 %的违约金。
8. 争议解决
8.1 合同执行过程中所发生的一切争议，双方应在相互体谅及友好协商的基础上解决，如协商解决达不成协议时，双方任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。解决争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同规定的其他各项条款。
8.2 因诉讼所产生的费用由败诉方承担，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、取证费用、差旅费用等。
9. 通知与送达
本合同所列明的地址视为法院邮寄法律文书及守约方邮寄律师函等文书的法定送达地址。因受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收，导致诉讼文书未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。
10. 合同生效
10.1 本合同经双方加盖公章或合同专用章后即行生效。合同签订日期以双方中最后一方加盖公章或合同专用章的日期为准。
10.2 本合同生效后，对本合同的任何条款的修改、变动或者增减须以书面形式，并经双方加盖公章或合同专用章后才能生效。
10.3本合同未尽事宜，双方协商补充；本合同未做明确约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。
10.4 本合同壹式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。
10.5 合同有效期：自本合同生效日期之日起至本合同权利义务履行完毕之日止。
11. 廉洁条款
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]11.1在项目采购、合同签订、履行过程中，甲方的项目相关负责人员不得存在如下关联关系：(1)与作为合同相对方的自然人有配偶关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者姻亲关系;(2)在合同相对方任职或者兼职;(3)本人亲属在合同相对方担任具有决策权的重要职务;(4)本人及其近亲属直接、间接、共同控制合同相对方或者可对合同相对方施加重大影响。
11.2乙方保证并承诺，在项目采购、合同签订、履行过程中，未向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员、采购代理机构工作人员、甲方工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
12. 特别约定
12.1 因乙方原因造成合同解除的，乙方应退回甲方所有交付款项并承担违约责任。
12.2 本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。
双方已充分理解并同意本合同项下全部条款、权利、义务以及风险，且不存在任何其他不明条款，故签订本合同。
（以下无正文）。

	甲方（盖章）：清华大学

甲方代表（签字）：


地址：北京市海淀区清华园 
开户银行：工行海淀西区支行
税号：12100000400000624D
联系人：
联系电话：
通讯地址：
电子邮箱：
传真：

	乙方（盖章）：
名称：
法定代表人或授权人（签字）：


地址： 
开户银行：
银行账号：
项目负责人：
联系电话： 
通讯地址： 
电子邮箱：
传真：


清华大学货物采购简易合同


     
合同附件一：技术参数
	
4200*1940*2380
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	车体参数

	驱动形式
	电动
	电池品牌
	铅酸蓄电池，电池制作商通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、CE认证、TLC认证

	规格（mm）
	4200*1940*2380(长度宽度误差5mm之内，高度误差10mm之内)
	框架规格
	镀锌钢管主框尺寸40mm*40mm，窗框和门框尺寸40mm*80mm，钢管壁厚1.2mm，表面状态为光滑面

	电压规格
	60V
	底盘/地板材料厚度
	双面镀锌压花钢板1.5mm+ 40*80*2mm方管主梁龙骨

	电池数量
	5块
	控制器
	800W（60V）

	最大额定功率
	/
	标准插座数量
	标准2个五孔插座，一个五孔一开，一个双开

	整备质量
	1170kg（正负50kg）
	车顶用料
	车顶彩钢板0.4mm+方管龙骨+8mm厚PVC板

	标准板簧
	5片/4组
	外墙板
	金属保温板，厚度20mm，密度1.78g/cm3 ,国标≥1.4g/cm3,表面状态为光滑面

	标配照明灯管数量
	12VLED灯4支
	内墙板
	PVC布纹内墙板，厚度6mm，密度1.23g/cm3 ,国标≥1g/cm3,防火保温层

	轮胎规格
	4个 145/70R12   符合GB/T 2978-2008《轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷》
	车体处理
	喷漆（两遍底漆，两遍面漆）总厚度80um以上，符合GB/T 18593-2010《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》要求

	电机/功率
	800W   
	底盘处理
	喷漆（两遍底漆)每遍至少20μm漆膜总厚度40μm以上
全车车身外皮淡绿色

	标准车型遮
阳棚安装
	左侧：安装A03-3.4*1.2米
右侧：安装A03-3.4*1.2米
	千斤顶
	配备4个千斤顶支架
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