采购要求
要求芬兰Luvata公司的无氧铜料，牌号C10100，圆柱形，直径240mm，长度为1.25米每根，总共采购2根。
定量指标：铜含量≥99.997%，氧含量≤3ppm，单一杂质含量少于25ppm，总杂质含量少于40ppm。
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