[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK10]清华大学接待服务中心主楼后厅会议室窗帘、纱帘、轨道
采购公告

[bookmark: OLE_LINK12]一、项目基本情况
1.项目编号：QHJDZXHW2026002
[bookmark: OLE_LINK2]2.项目名称：清华大学接待服务中心主楼后厅会议室窗帘、纱帘、轨道采购
3.预算金额：10万元
4.最高限价：10万元
[bookmark: OLE_LINK9]5.采购内容：具体采购内容及要求详见附件。
	[bookmark: OLE_LINK19]名称
	规格w*h（m）
	 数量/组
	备注

	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK5]会议室窗帘
（含轨道）
	4.5*4.3
	11
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK4]1、其中11组为手动帘，剩下2组为电动升降开合帘（两个应急通道旁的窗户处），含布帘、纱帘、电机、轨道等；
2、使用环境为会议厅，窗帘颜色、质感、风格等与会议厅整体环境保持一致；
3、乙方负责旧窗帘、纱窗、轨道拆除、清运及简单墙面修复等工作；
4、乙方负责电动窗帘处布放电源电缆等辅料的费用，约2000元左右，具体要求详见附件4；
5、以招标人要求为准。

	会议室纱帘
（含轨道）
	4.5*4.3
	11
	

	会议室电动窗帘
（含轨道）
	4.5*4.3
	2
	

	会议室电动纱帘
（含轨道）
	4.5*4.3
	2
	



[bookmark: OLE_LINK14]二、投标人的资格要求
1、报名供应商应符合政府采购法第二十二条中相关规定要求：
⑴ 具有独立承担民事责任的能力。
⑵ 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
⑶ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
⑷ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
⑸ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
⑹ 法律、行政法规规定的其他条件。
2、提供有效的营业执照、生产（经营）许可证、产品合格证明和法定代表人（或经办人）身份证复印件，加盖公章后交甲方留存。线上提交形式为复印件盖章后PDF上传。
3、近三年同类主要项目业绩（需注明年份，且有合同关键页复印件，加盖公章）；
4、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图，截止时间为报名时间（加盖公章）；
5、不接受两个或两个以上供应商组成联合体参与(严禁转包与分包)。
三、合作方式：甲方根据实际需求向乙方采购，乙方根据甲方要求提供商品；乙方提供订货商品送货单，双方签字确认作为据实结算依据。
四、相关规定：本项目约定的价款为全部价款，包括货物包装、运输、搬运和售后服务、折旧服务、发票增值税等各项费用，乙方无权再向甲方主张任何其他费用。
五、结算方式：验收合格，安装并建账完毕后结算全部货款。
六、附件
1、 技术参数要求
（1） 窗帘材料成分：100%聚酯纤维，面料环保无异味，色泽亮丽，手感柔，成品克重：1200-1500克/米，颜色，咖色系列；
（2） 遮光率≥95%；
（3） 水洗尺寸变化，径向-0.5%,韦向—0.3%；
（4） 耐酸汗渍色牢度；变色4-5级，咱色4-5级；
（5） 耐碱汗渍色牢度：变色4-5级，沾色4-5级；
（6） 耐水色牢度：变色4-5级，沾色4-5级；
（7） 耐摩擦色牢度：干摩4-5级，湿摩4-5级；
（8） 甲醛含量：<75mg/kg；
（9） 无异味；
（10） 禁用可分解致癌芳香胺染料；
（11） 阻燃：B1级，未引燃脱脂棉；
（12） 抗静电电荷面密度:2.6uc/㎡；
（13） 布带：宽度8cm有纺布带，防水耐洗；
（14） 二倍双打褶制作，每米6个褶；
（15） 纱窗材质:100%聚酯纤维，克重量370克/米(面幅2.8)，面料特性:抗霉菌，不易受磨，遮光率≤75%，挺括抗皱，甲醛含量<300mg/kg,且帘布无异味；
（16） 环保面料、产品良好柔滑性、优质的悬垂感、不缩水、不易褪色、牢固、耐磨、耐用、防污、防静电、对人眼有良好的保护作用。
（17） 电动轨道参数：高纯度铝合金，厚度1.8mm，电泳表面处理，尼龙滑轮+不锈钢圈，内置静音条设计，抗氧化，承重60千克；
（18） 手动轨道参数：电泳铝合金工字弯轨金属轴承滑轮，壁厚2.0mm。
（19） 管状电机参数：扭矩50N，额定功率144W，标准转速12r/min,永磁直流电机，转速三挡可调，第三方限位，上下升降10-15次不过热保护，提升重力150kg。
（20） 开合电机参数:
a、扭矩1.5N·m，电压110-240v，频率50-60，电流0.08A，重量0.8千克，长度311mm，绝缘等级CLASS B，保护等级IP40，工作温度-10-60℃;
b、电机体积小，扭矩大，声音小于25分贝，自动限位，可模块更换，遇阻保护，缓起缓停手拉启动，停电手拉	。
（21） 以现场实物封样为准。
2、其它要求
（1） [bookmark: OLE_LINK22]免费保修期两年 ，自本项目验收合格之日起计算。
（2） 质保期内每6个月对窗帘及配件进行一次全面巡检，包括轨道润滑、电机、面料状况检查、安装牢固度检测等。
（3） 产品实行三包，质保期内如发现质量问题，乙方应在接到通知4小时内响应，24小时内完成维修，如属质量问题乙方负责修理、更换或退货，费用由乙方自理；如属使用不当造成的，乙方须积极配合解决，所须费用由使用方负责。
（4） 在质量保证期内供应商提供免费上门维修服务；质量保证期结束后，按出厂成本价提供零部件，以优惠价格继续提供服务，并负责长期维修。
（5） 乙方应提前三天将货物数量、人员信息、车辆信息、送货日期等注意事项等通知使用方，并在发货后24小时内、货到达前12小时电告使用方到货时间。
（6） 本文件中货物的设计、制造、检验与验收应符合中华人民共和国现行的有关国家标准和法规，以及相关的最新版本的国家标准。
3、报价单
	名称
	规格w*h（m）
	 数量（组）
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	窗帘
	4.5*4.3
	11
	
	
	手动帘

	纱帘
	4.5*4.3
	11
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK3]窗帘
	4.5*4.3
	2
	
	
	电动升降开合帘

	纱帘
	4.5*4.3
	2
	
	
	

	合计
	人民币（大写）：                  （小写）：           


注：
[bookmark: OLE_LINK11]（1）投标人对上述所有产品进行报价（生产、材料、辅料、配送、运输、包装、折旧、安装、检测验收、售后等），总价最多保留两位小数。
（2）投标人要全面考虑所有满足合同文件要求的责任、义务、风险及售后所需的费用，供应商不得以任何形式再要求采购人进行支付。
4、电源电缆等辅料费用明细及要求
[bookmark: OLE_LINK15]    由电动窗帘处布放电源电缆，至指定接线盒，约30米。
（1）参照执行规范
GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》
GB55037-2022《建筑防火通用规范》
GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》
（2）施工要求
材料要求
1) 线缆：BV/BVR 阻燃铜线，普通插座 / 照明≥2.5mm²，空调 / 大功率≥4mm，地线同径；
2) 导管：可燃物吊顶用热镀锌钢导管（JDG/KBG）；非可燃物可用B1 级阻燃 PVC（氧指数≥27%），严禁波纹管 / 半硬质管；
3) 附件：金属接线盒（防火型）、锁母、跨接地线；阻燃底盒，3C 认证 + 合格证。
敷设与固定
1) 线管沿顶板固定（用膨胀螺栓 + 吊卡），严禁固定在轻钢龙骨上；
2) 固定间距：水平≤1.5m，垂直≤2m；弯头两端150–300mm处必固定；
3) 管内穿线率≤40%；强弱电分管敷设，间距≥150mm，不得同盒；
4) 与水管平行净距≥100mm，并敷设在水管上方；与热力管保持规范距离或隔热；
5) 线管进盒用锁母固定，盒内留线150–300mm，线头搪锡绝缘。
防火与接地
1) 金属导管全程可靠接地，接头处用跨接地线（≥4mm² 铜线）；
2) 吊顶内可燃物区域必须金属管，严禁明露导线；
3) 接线盒密封，防止火灾蔓延。
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