
采购文件

[bookmark: _Toc191649429][bookmark: _Toc191545268][bookmark: _Toc191546617][bookmark: _Toc191623417]一、采购需求
[bookmark: _Toc191623418][bookmark: _Toc191649430][bookmark: _Toc191545269][bookmark: _Toc191546618]采购项目名称：XCVU19P定制开发板，数量1套。

二、技术要求及参数
1、FPGA主芯片型号：XCVU19P Virtex UltraScale+
2、FPGA逻辑资源：系统逻辑单元 8,938,000
3、FPGA DSP 资源：DSP Slice 3840 个
[bookmark: _GoBack]4、FPGA片上存储：Block RAM 合计 224Mb
5、集成PCIe 接口：默认配置 Gen2 ×4；配套 100MHz 标准 PCIe 差分参考时钟；FPGA 内置硬核实现，无需外挂 PCIe PHY
6、集成USB2.0和USB3.0（Gen1 5Gbps）接口：外挂USB PHY 芯片（TUSB1310A）；FPGA GTY 对接 PHY，PIPE3.0 接口；数字链路时钟 125MHz（32bit PIPE），8b/10b 编码；向下兼容 USB2.0（480Mbps）
7、集成千兆以太网接口：RJ45 网口（内置隔离变压器）；外挂千兆 PHY（88E1510）；FPGA 侧 RGMII 接口；GMII/RGMII 工作时钟 125MHz；支持 10/100/1000M 自适应
8、SPI 接口：板载 2 路 QSPI （SPI 四通道），第1路用于Flash读取，第2路用于外设控制；板载4路SPI（单通道）主/从模式可配置；最高时钟 50MHz；
9、UART 接口：共 2 路；第 1 路用于控制台调试；第 2 路用于访问外设，最高波特率不低于115200bps
10、时钟系统：板载独立晶振：25MHz和100MHz；板载 Si534x 可编程时钟发生器；FPGA 内部 MMCM/PLL 可生成各路业务时钟；PCIe、USB3.0 PHY、千兆 PHY 分配独立参考时钟
11、提供开发板各类高速接口、外设驱动，封装I2C/SPI/UART、千兆网、USB和PCIe 等底层操作，配套寄存器读写、中断与状态管理，支持上层验证工程调用
12、调试接口：标准 JTAG 下载调试接口
13、典型应用场景：星闪 SLE/SLB 标准协议芯片ASIC 原型验证

[bookmark: _Toc88839302][bookmark: _Toc191623423][bookmark: _Toc191546619][bookmark: _Toc191545270][bookmark: _Toc191649431]三、商务要求
1、交付
XCVU19P定制开发板，数量1套。
交付时间：签订合同后30个自然日内
交货地点：北京市清华大学
2、付款
付款方式：合同签订后50%，到货验收合格后50%
3、履约验收方案
（1）验收时间：安装、稳定运行 1个月后
（2）验收方式：组织专家参与验收
（3）验收程序：按照采购人验收相关规定进行
	验收内容及验收标准
	序号
	验收内容
	验收标准

	
	1
	开箱验收
	配置全新且完整

	
	2
	运行验收
	满足技术参数指标要求


[bookmark: _Toc191623425]4、售后服务
[bookmark: _Toc191623426]质保期为12个月，自交付验收通过之日起计算。
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