	*物资名称(必填)
	*数量(必填)
	*单价(人民币,必填)
	主要技术参数

	高温炉-多功能智能加热
	1
	160000元
	1.本系统加热温度在1700℃,使用温度在1600℃至少可以使用20年；
2.炉膛必须使用含锆纤维，为了使炉膛更好的耐热冲击需要模块组装的耐火炉膛，避免炉膛开裂；
[bookmark: _GoBack]3.保温层必须采用三梭毡和氧化化铅套保温,保证炉体外壳温度小于50℃，最好45℃；
4.炉门结构必须采用自动升降，可在任何高度停止，便于取料操作；
5、控制系统必须采用日本岛电智能控制仪表（FP93型）控制精度在0.01°内，功率调整器需采用希曼顿或日本其他更好的品牌。



