硬件要求：采用被动散热，数量≥2个，单个可提供≥19.5TFLOPS FP32性能，≥9.7TFLOPS FP64性能，单个缓存≥80GB HBM2e，可支持NVlink桥接，单卡功耗≤300W；需兼容思腾合力AW2245-2GR-WX服务器，并负责现场安装调试。
硬件必须支持现有集群软件AI开放平台的纳管，硬件需与现有集群系统AI开放平台做兼容性适配，确保系统无缝对接、稳定运行，需提供原兼容性声明并加盖原厂公章，保障集群整体功能正常性能无损耗。
系统调试要求：
可同时支持Minio、CephFs、Luster、NFS、GPFS、GlusterFS、XDFS存储，以及计算节点的存储配置。提供软件功能截图证明材料，并加盖公章。
可同时支持Web Terminal，Desktop，Jupyter，CodeServer，Tensorboard功能。提供软件功能截图证明材料，并加盖公章。
可支持无卡模式，使用无卡模式启动任务时相关任务数据不会丢失。提供软件功能截图证明材料，并加盖公章。
供应商中标后需提供系统调试的技术白皮书以及技术培训一次。
售后服务：
提供7*24小时热线技术支持服务，接到用户报修电话2小时内响应，如有必要现场维修，24小时内维修工程师到达现场。
供货商资质：
[bookmark: _GoBack]供货商需具备IS09001，IS027001，IS014001，IS045001认证证书，提供证书复印件；
供货商需为高新技术企业，提供证书复印件；
