技术参数补充说明
1. 所有零部件尺寸、公差严格按照上表型号及尺寸参数加工，图纸与型号参数保持一致；供方加工前须核对尺寸，如有疑问提前书面沟通，加工后需要接受因尺寸不符的退换（甲方确认变更除外）。
2. 材料要求：材料牌号、锻件等级、品牌必须和清单一致；锻件需提供锻件质量证明文件；陶瓷、碳化硅、Aflas、圣戈班 C 型圈等密封件须为清单指定原厂产品，不接受替代料。
3. 表面及加工质量：密封摩擦面无裂纹、气孔、划痕、磕碰损伤；金属件去毛刺，锐边倒钝；所有密封件无老化、变形、缺损。
4. 检验要求：出厂前供方完成尺寸检测、外观检查、材质核验；随货提供材质证明、出厂检验记录。
5. 适配说明：本批零件为高速旋转设备密封组件配套件，成套匹配使用，供方保证同批次零件配合兼容性。
供货及交付资料
1. 供货内容：上表全部零部件，含零件自带配套密封、紧固件；独立防护包装，密封件单独真空 / 防潮包装，避免磕碰污染。
2. 交付资料（纸质版 1 份 + 可编辑电子版） 
· 出厂合格证；
· 材质证明书；
· 尺寸检验记录表；
· 原厂密封件质保证明（圣戈班、Aflas、陶瓷、碳化硅件）；
质保、售后与验收
1. 质保期：到货验收合格起 12 个月。质保期内因材料、加工制造缺陷发生损坏，供方免费更换、返修，并承担相关运费。
2. 验收：到货后甲方进行外观、尺寸、资料核查；必要时进行配合检验，不合格产品供方在约定周期内免费重新加工交付。
3. 技术响应：甲方提出技术咨询或质量异议，供方 2 小时内响应，及时给出解决方案。
4. 交货周期：供方在响应文件中明确交货周期，逾期交货按采购约定执行。
供应商响应要求
1. 供应商逐条响应本技术文件，提交技术偏离表，无偏离填写 “无偏离”；材料、品牌、型号不允许私自替换，任何替代方案必须提前书面报批。
2. 响应文件内注明：交货周期、质保承诺、包装方案。

