[bookmark: _GoBack]因本次设备将来要用来进行医学生技能操作比赛，故对设备品质要求较高，投标方所投设备需满足以下条件：
1.智能联动便捷：排烟系统可与冷箱系统实现智能联动。启动冷箱系统时，排烟系统自动启动；冷箱系统关闭，排烟系统自动停止运行，减少人工操作步骤，提高手术效率；智能烟雾冷却：具备智能烟雾冷却功能，确保烟雾温度快速冷却、能够有效降低腔体内因能量器械激发引发的温度，同时避免因温度过大对手术组织造成损伤；提供证明材料。
2.泌尿系统肿瘤手术模型1个：肿瘤组织与器官的解剖位置关系、大小（直径约2cm）、形态（结节状、浸润状等）均接近临床真实病例；包含 0-IIc 型早癌（平坦型，厚度约2mm）、癌变（隆起型，基底直径5mm，高度约3mm）等；肿瘤与正常组织边界清晰，组织张力、硬度与真实肿瘤误差≤5%，可模拟肿瘤精细剥离、血管离断、止血控制及缝合操作，支持肿瘤浸润周围组织、粘连等复杂场景模拟，提升手术培训真实性。（投标人投标时需提供不少于3张3张肾脏肿瘤照片）
3.引入创新内容形式，包含线上微创手术模拟竞赛平台，竞赛平台包括竞赛规则设置、作品提交、导师评分、排行榜分享等功能。（注：投标人投标时需提供产品功能照片，证明其产品真实性）
