比选公告说明

1.  供应商需要满足条件：
(1) 营业执照经营范围包含我方提供的业务；
(2) 公司成立时间3年以上，注册资金大于50万元，注册地址不可在特殊地区如居民小区或偏远地区；
(3) 公司有参保人员，需提供参保证明；
(4) 未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单或者经营异常名录，需提供信用中国报告。
(5) 需提供高速相机业绩证明材料。
2.  供应商交货时需要提供的资料：
(1) 交货清单原件；
(2) 产品制造商出具的出厂质量合格证；
(3) 产品说明书、使用手册、培训手册等（含电子版）；
(4) 产品出厂测试记录、调试记录原件及电子版；
(5) 到货测试完成后双方人员签字的验收证明。
3.  产品性能要求：
(1) 高速摄像机需满足但不限于以下技术参数：
1　 传感器类型：背照式图像传感器（BSI CMOS）；
2　 传感器单一像素物理尺寸：≥20微米*20微米；
3　 满幅分辨率≥1280*1024；
4　 满幅采集帧率≥20000fps（高画质模式）/39000FPS（高速模式）；
5　 一体式高速存储≥320GB；
6　 电子快门：全局快门；
7　 最小曝光时间：≤150ns；
8　 数据接口：万兆网接口；
9　 根据实验需求完成芯片紫外高透镀膜，满足200-650nm，测量燃烧光谱自由基NH/OH/NH/CN/CH；
(2) 产品执行的相关标准：质量GJB9001C-2017，ISO9001质量管理体系要求；
(3) 相机配件：
1　 高速图像分析系统V2.0  1套
2　 高速采集控制系统V3.0  1套
3　 同步线  1套
4　 触发线  1套
5　 3m网线 1套
6　 电源线  1套
7　 仪器箱  1套
8　 转接环
9　 U盘
10　 其他：厂家自行罗列
(4) 相机保修服务要求：相机主体免费保修3年（耗材、人为因素等除外），软件终身免费升级。
4. 比选上传材料：
[bookmark: _GoBack]供应商在比选时需按照附表格式填写报价，并在清华大学采购信息发布平台上传盖章版PDF报价单。不提交报价单的供应商视为放弃比选资格，其他需要提交的说明材料（公司资质证明文件、参保材料，业绩证明文件、产品介绍手册等）附在此报价单后，和报价单一起形成合并pdf文件上传至平台。
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