8英寸湿法腐蚀台设备部件
	序号
	设备部件名称
	材料
	备注

	01
	箱体部分
	瓷白PP 
	

	02
	骨架部分（整体）
	SUS  碳钢（40*40   40*80）
	

	03
	抽风系统
	瓷白PP 
	

	04
	安全防护门
	透明PVC/象牙色PVC   
	

	05
	地脚、脚轮
	SUS
	

	06
	水气枪
	PFA
	

	07
	水槽
	NPP
	

	08
	药液接头、弯头
	PFA（HP451）
	

	09
	蚀刻液管材
	PFA（HP451）
	

	10
	DIW管材
	CLPVC
	

	11
	排水管路
	PPH
	

	12
	氮气、CDA管路
	PFA（HP451）   
	

	13
	CDA调压联件
	
	

	14
	N2调压联件
	
	

	15
	照明灯
	白光
	

	16
	空开
	主空开带漏电保护
	

	17
	电源线等
	欧标
	

	18
	鹅颈水龙头
	PVC
	



