技术参数
1、 模型数据处理能力
1、模型格式支持
a、支持Revit、Bentley、Catia、3dsMax等主流建模软件创建或导出的模型文件直接上传，包括rvt、ifc、fbx、3dxml、gim、igms、stp、gltf、3dm、skp、glb、dgn、nwd、nwc等，
b、支持常见的点云数据、二维图纸
2、GIS能力支持
支持常见GIS数据的加载和渲染，包括遥感影像、高程、倾斜摄影
3、上传的方式
支持web端直接上传模型
4、坐标提取
支持模型原点、测量点、项目基点坐标提取
5、模型比对
可比对不同版本模型的新增和修改内容
2、 终端支持能力
1、 PC端（WEB)
支持web端、大屏等终端在线应用
2、移动端
支持Android、iOS原生应用
3、部署环境
支持包括国产操作系统、国产数据库在内的信创环境内部署
3、 渲染交互效果
1、HDR
高动态范围光照效果
2、 雾效模拟
可调整实时雾效
3、 动态仿真水面
支持编辑水面颜色、范围、高度
4、 PBR材质
可根据需要设置不同的材质效果
4、 性能指标
1、浏览器支持
Chrome、360浏览器、Firefox、Microsoft Edge等主流浏览器
2、浏览器帧率
百万级构件操作帧率在60以上并保证操作及视觉的流畅性，无卡顿感
3、模型体量
应能同时支持1T以上多类型BIM模型、3T以上倾斜摄影数据、1T以上地形数据同屏渲染
4、构件数量
构件数1000万以上
5、三角面片数量
支持100亿及以上三角面片模型展示
6、模型加载效率
100G以内模型首次打开不超过15s、二次加载不超过10秒
7、并发支持
同时支持100以上并发访问
5、 可扩展性
1、 SDK接口
a、提供web端、Android、iOS原生的SDK
b、支持以接口方式的进行二次开发
2、服务端API接口
支持提供丰富的命令接口、通知接口，面向各阶段业务使用，且接口文档标准，可供其他系统快速调用。接口类型如：业务关联接口、模型展示接口、模型交互接口、模型效果控制、模型信息读取、各项浏览器功能控制、样式调整等接口。
6、 信创
1、 通过BIM国产自主软件认证（BIM软件自主研创评估测评S级），或者获得认证通过企业授权；
2、 常见国产操作系统支持如欧拉（openEuler）、统信UOS、银河麒麟（KylinOS）；
3、 常见国产数据库支持如MogDB、DM8、GaussDB、人大金仓等。
