清华大学货物采购简易合同

清华大学剪叉式高空作业机采购简易合同
	甲方（盖章）：清华大学（核能与新能源技术研究院）                
项目负责人：张振中左晨亮
地址：北京市海淀区清华园
开户银行：工行海淀西区支行
税号：12100000400000624D
银行账号：0200004509089131550
联系人：付顺成
联系电话：15321008583
签署地点：清华大学
签署日期：
	乙方（盖章）：


法定代表人/被授权人：
联系地址：
开户行：
银行账号：
单位电话（固话）：
联系人：
联系电话：
签署日期：    乙方（盖章）：上海沪工起重机械有限公司


法定代表人/被授权人：
联系地址：上海市金山区枫泾镇环东一路 65弄 12号 3979 室
开户行：农行上海徐汇区徐汇支行
银行账号：0338 5600 0400 34639
单位电话（固话）：021-60642688
联系人：朱虹璇
联系电话：180 0835 6549 
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根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，甲乙双方本着自愿公平、诚实信用的原则，经双方充分、友好协商，签订本合同，以供双方恪守履行。
1. 合同标的物
	序号
	货物名称
	规格
型号
	生产
厂家
	单价（元）
	数量
（单位）
	合计（元）
	备注

	11
	剪叉式高空作业机剪叉式高空作业机
	载重1500kg,最大高度10m载重500kg，升高10米
	上海沪工起重机械有限公司
	60000
	11
	60000
	

	总价款（含税）（大写）：总价款（含税）（大写）：陆万元整
	（小写）：         元（小写）：60000 元


乙方负责货物的供货、安装、调试及售后服务等。以上为含税金额。有关货物的配置或者技术参数信息详见附件（剪叉式高空作业机采购技术规格书采购技术规格书）。
2. 合同价款及付款方式：
2.1 合同总金额（人民币，大写）               （小写         元陆万元整 （小写 60000元  ），该合同总价中包括本合同第1条合同标的物中货物的全部价款，包括但不限于货物直接成本（设计、制造、包装、仓储、运输、验收合格前和质保服务期内的维修维护以及备品备件的所有含税成本），人员相关成本（人员工资/报酬及社保、各类商业保险、专家咨询费、差旅费等）以及企业管理成本（管理费、利润、税金等），即乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及乙方的合理利润。
2.2 合同生效后，在收到供应商乙方增值税专用发票原件后10个工作日内，采购人甲方向供应商乙方支付合同价款的50%；
2.3 供应商乙方完成标的货物生产、运输至采购人甲方指定地点并交付采购人甲方，采购人甲方完成合同货物验收后，在收到供应商乙方增值税专用发票原件后10个工作日内，采购人甲方向供应乙方商支付合同价款的50%。
注：在甲方支付款项前，乙方应开具相应金额对等的增值税专用发票。
3. 交货日期及地点：
3.1 交货日期为本合同生效后的 30 日内。	Comment by sx y: 与乙方沟通好，与技术规格书保持一致
3.2 交货地址为： 北京市昌平区清华大学核能与新能源技术研究院  ，联系人： 付顺成   ，联系方式： 15321008583  。
4. 包装、运输及风险负担 	
4.1 乙方的包装应符合国家或行业标准，如无相应的国家和行业标准，则由乙方按照通常包装方式进行包装，确保产品满足运输、装卸的需要。包装不回收。
4.2 乙方负责货物的运输服务，并承担运输过程中的一切费用和风险。当货物从乙方移交给甲方前，所发生的一切风险均由乙方承担；货物移交甲方后，所发生的一切风险则由甲方承担。
5. 货物验收
5.1 乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告。乙方未提供上述资料的，甲方有权拒绝接收货物。
5.2 甲方应当在货物交接时对货物的生产厂家、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 20日个工作日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。
5.3 甲方应在收到货物后 15 个工作日内完成对货物质量、性能等指标的验收。甲方对货物质量、性能等指标有异议的，甲方应妥善保管货物，并在验收期限届满前，提出书面异议。
6. 质量条款及质保期限
6.1 本合同对货物规格和质量标准有约定的，依照合同约定执行；没有约定或者约定不明确的，应按照国家或行业有关标准、乙方官网产品介绍、用户手册（如有）等执行；没有国家或行业标准、产品规格和质量标准的，双方应另行协商处理。
6.2 货物的质保期为 12 个月，自全部货物验收通过之日起计算。质保期内，乙方为甲方免费提供维修或更换服务。
6.3本合同采购标的物质保等级为QNC。
7. 违约责任
7.1乙方逾期交货的，应当每日按逾期合同价款的5‰向甲方支付违约金；违约金总额不超过合同总金额的10%；逾期交货超过20日的，甲方有权解除合同。合同解除后，甲方有权要求乙方退回所有已付款项。
7.2乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任。
8. 争议解决
8.1 合同执行过程中所发生的一切争议，双方应在相互体谅及友好协商的基础上解决，如协商解决达不成协议时，双方任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。解决争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同规定的其他各项条款。
8.2 因诉讼所产生的费用由败诉方承担，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、取证费用、差旅费用等。
9. 通知与送达
本合同所列明的地址视为法院邮寄法律文书及守约方邮寄律师函等文书的法定送达地址。因受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收，导致诉讼文书未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。
10. 合同生效
10.1 本合同经双方加盖公章或合同专用章后即行生效。合同签订日期以双方中最后一方加盖公章或合同专用章的日期为准。
10.2 本合同生效后，对本合同的任何条款的修改、变动或者增减须以书面形式，并经双方加盖公章或合同专用章后才能生效。
10.3本合同未尽事宜，双方协商补充；本合同未做明确约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。
10.4 合同有效期：自本合同生效日期之日起至本合同权利义务履行完毕之日止。
11. 合同解除
因乙方原因造成合同解除的，乙方应退回甲方所有交付款项并承担违约责任。
双方已充分理解并同意本合同项下全部条款、权利、义务以及风险，且不存在任何其他不明条款，故签订本合同。
以下无正文。
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清华大学屏蔽实验反应堆退役项目
剪叉式高空作业机采购技术规格书
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1. 概述
本技术规格书对清华大学屏蔽实验反应堆（901堆）退役项目剪叉式高空作业机（以下简称作业机）采购提出了供货范围、标准规范、技术要求、验收等方面的要求，并规定了供应商的职责，作为作业机采购合同的附件。
2. 适用标准、规范和文件
本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节做出规定，也未完全陈述与之有关的所有规范和标准。除满足本技术规格书的要求外，供应商提供的设备还应满足其他未列出的有关国家法规、标准、行业标准规范。
（1）《机械安全基本要求》（GB/T 15706-2012）；
（2）《机械电气安全  机械电气设备 第一部分：通用技术条件》（GB5226.1-2019）；
（3）《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）；
（4）《升降工作平台安全规则》（GB40160-2021 ）。
3. 工作条件
3.1 电力要求
现场可提供220/380V、50Hz电源。
3.2现场条件
作业机工作地面主要为水泥地面及钢覆面。
4. 设备功能和技术要求
（1）配备无线控制器，支持通过无线方式操控作业机的行走与升降动作；
（2）作业机安全升降额定载荷不小于1500 kg；
（3）辅助支撑收回状态占地面积长宽≤ 2.6×1.85m，工作平台台面有效面积不小于2 m²；
[bookmark: _GoBack]（4）工作平台设有操作面板，便于作业人员在平台上直接控制平台升降；
（5）工作平台具备可延伸功能，延伸部分的安全承载能力不低于100 kg；
（6）最大举升高度≥10 m；
（7）在安全升降高度范围内，设备无需借助辅助支撑额定载荷不小于400 kg；即可完成升降作业；
（8）采用锂电池供电，单次充满电后连续作业时间不少于4小时；
（9）标配充电装置，满足日常充电需求。
5. 付款方式
（1）合同生效后，在收到供应商增值税专用发票原件后10个工作日内，采购人向供应商支付合同价款的50%；
（2）供应商完成标的货物生产、运输至采购人指定地点并交付采购人，采购人完成合同货物验收后，在收到供应商增值税专用发票原件后10个工作日内，采购人向供应商支付合同价款的50%。
6. 供货
（1）供货内容
作业机供货包括但不限于作业主体、控制器、充电设备以及实现安全作业的全部附属配件。
（2）供货周期
供应商应在合同签订生效后15个工作日内完成作业机供货。
7. 喷涂、包装、储存及运输要求
7.1设备标识
1）供应商应提供设备铭牌；铭牌应不易损坏，标志应醒目、整齐、美观；
2）铭牌上应至少包含下列内容：
制造商名称；
设备名称；
出厂日期；
出厂编号；
主要技术参数。
7.2包装和运输
（1）供应商应对供货产品进行妥善包装，以满足供货产品运至采购人指定地点及在采购人指定地点保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护供货产品能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管；
（2）供应商应自行选择适宜的运输工具及线路安排供货产品运输到指定采购人指定地点，因供货或运输原因造成的设备损坏由供应商负责免费维修或更换；
（3）运输和贮存过程中应采取有效措施进行保护和加固，防止设备有任何损坏或变形；
（4）每件能够独立运行的设备应整套装运，该货物安装、调试和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。
8. 质量保证
（1）质保等级为QNC；
（2）质保期1年，自采购人签署验收意见之日起计算；
（3）质保期内设备发生非人为故障或，供应商应负责妥善解决，包括但不限于根据采购人的需要到现场维修或免费更换；
（4）在质量保证期内设备出现故障，供货商应在采购人规定的期限内对相关货物进行维修或更换以消除故障。供货商应在收到采购人通知后24小时内作出响应，如需供货商到现场，供货商应在收到采购人通知后48小时内到达，并在到达后2个日历日内解决货物的故障（重大故障除外）。如果供货商未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决标的货物的故障，供货商应承担由此发生的全部费用。
9. [bookmark: _Toc26309][bookmark: _Toc26157]文档要求
交货时应至少提交以下文档：
（1）中文版使用手册；
（2）合格证。
10. 验收
10.1验收地点
北京市昌平区清华大学核能与新能源技术研究院。
10.2验收方式
装置配置齐全，文件资料齐整，在采购人现场完成调试且性能指标满足本技术规格书要求，采购人和供应商共同签署验收意见。
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