报价单
请供应商认真查看《比选参数》及《比选要求》，填写下方报价单
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比选参数
1.眼动跟踪技术：实时神经网络
2.双目眼球跟踪：是
3.校准：免校准
4.滑差补偿：滑动不变。深度学习。
5.准确度：未校准是1.8度，手动修正后时1.3°
6.场景摄像头：1600x1200@30赫兹。高度:132度，高度:81度
7.眼部摄像机：2个红外相机，192x192@200赫兹
8.IMU：加速器、磁力计、陀螺仪
9.麦克风：双麦克风
10.电池记录时间：长达4小时，25小时以上的录音存储
11.接口：USB接口
12.实时数据：200 Hz场景摄像机坐标中的2D凝视点，110 Hz的全头部姿态、加速度计和陀螺仪数据红外眼视频显示在200赫兹融合的眼睛区域，30赫兹的RGB场景视频，瞳孔测量数据和眼睛状态(在云端中可用)，眼位、瞳孔直径
13.事后数据：注视&眨眼数据
14.软件：实时——手机应用程序，事后——云端
15.具备瞳孔数据分析软件可兼容Tobii Glasses3、aSee Glasses相关瞳孔数据。
★16.可对平均眨眼次数、平均眨眼时长进行统计，并以波形图呈现，眨眼统计时间间隔、眨眼时间上限及下限可自定义。
17.可自定义瞳孔统计时间间隔、可计算瞳孔直径变异性。
18.眨眼数据可导出。
★19.可以与EEG完美结合使用，并提供EEG兼容软件，软件至少包含有中文、英文、俄文、日语、波兰语、葡萄牙语等多种语言选择；（提供软件语言截图证明材料）
△20.兼容软件采集后的数据支持在向导模式中选择至少包含数值、光谱、一致性、相关性、脑地形图、指数的类型分析；软件采集EEG数据后可一键快速分析并导出脑电的衍生指标、左标记、右标记、差异波、最大值-最小值、最小值、最大值、平均值、频率、标准差等，以表格，图表，地形图的形式可视化呈现。
△21.兼容软件频谱地形图需支持自定义频谱公式对相应结果计算及呈现，如：（Theta+Delta+Alpha）/（Beta1+Beta2+Gamma）。
22.配置清单：
22.1.便携式视觉追踪器    1套
22.2.采集软件(1年版)     1套     


比选要求
供应商报价时应出具相关书面承诺（新品承诺），供货前向采购单位提交上述承诺，采购单位有权要求供应商对该批设备提供由采购单位指定的第三方检测机构相关检测报告（检测内容必须包含采购单位指定内容），以上所涉费用（包括但不限于检测费等）均由供应商承担，如不满足以上要求的（包括但不限于无法出具相关书面承诺或检测报告结果不符合要求等），视为供应商报价无效，自动退出该项目。供应商参与报价的，视为接受上述条款。

























新品承诺书
我公司承诺：
提供给清华大学计算机科学与技术系的xxxxx设备（包含设备中所有零配件），均为新品，非翻新货品。如后续验收时或在使用过程中发现设备或其中零配件为翻新品，本单位承诺退还此次设备购买的全单货款，并支付全单货款的5％作为赔偿金。



xxxx公司（盖章）
年    月    日    
