紫荆公寓20号楼公共空间健身器材采购安装项目
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清华大学学生社区管理服务中心
2026年7月
一、项目内容及要求
1. 项目内容：本项目为紫荆公寓20号楼公共空间健身器材采购安装、双清公寓地下车库健身器材移位安装调试，以及南区6号楼、紫荆公寓20-23号楼、红杉公寓部分健身器材三年上门维保服务采购项目；含全新健身器材原厂供货、全套安装配件、运输配送、进场安装、整机调试、操作讲解、旧器材搬运移位重装、三年定期巡检维修及全流程售后服务。
2. 最高采购限价： 48300元（含税全包价）。
3. 供货服务期：10天（具体日期以采购人要求为准）
二、本项目适用国家现行设计和验收规范、标准以及由采购人随本采购文件向供应商提供的本项目具体技术要求。

除非合同文件中另有特别注明，本项目适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。合同文件中约定的任何成交供应商应予遵照执行的国家规范、规程和标准，这些国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果本项目技术要求和说明内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处，成交供应商应书面请求采购人予以澄清：除非采购人有特别的指示，成交供应商应按照其中要求最严格的标准执行。

三、采购需求与要求：

（一）紫荆公寓20号楼公共空间健身器材采购需求与要求

1. 紫荆公寓20号楼公共空间健身器材需求清单

	序号
	品牌型号
	名称
	数量
	图例

	1
	英派斯 RE500


	椭圆机
	1台
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	2
	英派斯 PS450
	动感单车
	1台
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	总价不超28800元


2.紫荆公寓20号楼公共空间健身器材技术要求

2.1椭圆机

①功率：350W

②电源形式：自发电

③阻力级数：20，磁阻

④飞轮重量：8kg

⑤显示视窗：7LED + Matrix 16×40；显示信息：距离、速度、时间、卡路里、心率、阻力级别、功率

⑥目标程序：时间、热量、里程三种目标程序；心率控制程序：65%、75%、85%

⑦预设程序：手动、燃脂、有氧、随机、目标、心率控制程序、高级

⑧整机尺寸：2180×742×1610mm；最大人体质量：160kg    

⑨把立管规格:φ32mm×790mm×2.5mm

⑩输出设备：LED矩阵
2.2动感单车
①显示信息：阻力等级、时间、速度/最大速度/平均速度、距离、功率/最大功率/平均功率、踏频/最大踏频/平均踏频、心率/最大心率/平均心率、卡路里

②把立管壁厚：4mm

③坐垫管壁厚：4mm

④阻力系统：磁阻

⑤飞轮：铝制飞轮，3.5kg

⑥调节：水平/垂直调节

⑦产品尺寸：1272×604×1056（mm）

⑧传动：皮带传动    

⑨传动比：1:10

⑩把手/坐垫调节管：铝质

2.3质量要求：所有供货产品为原厂全新、未拆封、无展示 / 翻新 / 二手，随货提供整机出厂合格证、每台设备需有原厂序列号及编号。 

2.4供货商提供的产品同时满足以下标准，且所有技术指标不得低于国家现行健身器材强制性标准；若不同标准参数存在冲突，以要求最严格的标准作为验收依据： 
①国家现行健身器材强制性、推荐性质量标准。 

②厂家已在企业标准平台公示备案的原厂企业标准。 
③室内健身器材行业推荐标准。

2.5成交供应商提供的产品必须符合以下标准： 

①运动器材符合技术规格书的要求，性能满足要求。 
②运动器材应具备产品检验要求。
2.6所有运动器材安装完成后应牢固耐用，无摇晃，无异响，符合国家相关环保要求。

2.7所有器材必须符合国家、行业的标准要求。供应商应在产品到达现场前，向采购人提供详细的货物供货清单，由采购人确认。如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求而给采购人带来损失，采购人有权向供应商提出索赔。货物进行验收后有关方面签字的验收合格证明作为付款依据。

双清公寓地下车库健身器材移位及安装需求与要求

1.双清公寓地下车库健身器材移位及安装需求清单
	序号
	器材名称
	品牌型号
	数量
	备注

	1
	跑步机
	百利恒5801
	2台
	红杉公寓和紫荆23号楼各安装1台

	2
	跳操把杆
	3.5米
	2个
	紫荆20、22号楼各安装1个

	总价不超1500元


2.双清公寓地下车库健身器材移位及安装要求

2.1完成原有健身设备拆解、安全转运，搬运全程做好包裹及防护，完工清理现场垃圾，无磕碰划痕。
2.2配齐安装所需全部辅材、固定配件，移位、打孔、水平校准，规范完成整机组装固定。

2.3设备组装后开展通电试运行、整机功能逐项校验调试。

2.4全部调试工作完成后确保设备运行稳定，达到可直接正常投入使用标准。
（三）南区6号楼、紫荆公寓20-23号楼、红杉公寓部分健身器材维护保养需求与要求

1.南区6号楼、紫荆公寓20-23号楼、红杉公寓部分健身器材维护保养需求清单

	序号
	楼宇
	体育器材名称
	数量
	位置

	1
	南区六号楼
	大腿内收外展训练器
	1
	地下一层轻体育空间

	2
	
	胸背飞鸟训练器
	1
	

	3
	
	高拉背肌训练器
	1
	

	4
	
	坐式推胸训练器
	1
	

	5
	紫荆20号楼
	可调腹肌板
	1
	1层轻体育空间

	6
	紫荆21号楼
	女士哑铃P182
	1
	1层轻体育空间

	7
	
	椭圆机E32
	1
	

	8
	紫荆22号楼
	坐式推肩训练器
	1
	0层轻体育空间

	9
	
	划船器v3
	1
	

	10
	
	椭圆机E32
	1
	

	11
	
	立式健身车U1
	1
	

	12
	
	跑步机5801
	1
	

	13
	紫荆23号楼
	跑步机5801
	1
	0层轻体育空间

	14
	
	深蹲架
	1
	

	15
	
	男士哑铃
	1
	

	16
	
	训练椅
	2
	

	17
	
	可调罗马椅
	1
	

	18
	
	女士哑铃
	1
	

	19
	红杉公寓
	跑步机5801
	1
	2层轻体育空间

	总价不超18000元


2.南区6号楼、紫荆公寓20-23号楼、红杉公寓部分健身器材维护保养内容及要求：

2.1对维保器材整机外部清洁、螺丝全部紧固、传动部件润滑、阻力系统校准、电路线路检测、安全隐患排查、机身异响调试。

2.2巡检、清洁、螺丝紧固、整机功能调试、上门人工工时等免费；器材坐垫、握把、刹车片、强力绳、轴承等常规损耗件以及人为损坏配件按原厂配件成本价收取配件费，人工不额外计费。

2.3每次维保完成填写《健身器材季度维保记录表》，甲乙双方现场工作人员签字存档。

2.4维保周期为每三个月一次，维保期为三年，自合同签订生效之日起算。
（四）其他要求
1.成交供应商须对清单内容全部响应，不可分解响应。
2.成交供应商对校内、楼内及室内环境造成的损坏，要在采购人规定的时间内完成修复，修复所产生的费用由成交供应商负责。

四、项目工期、服务周期与质保期
1.交货安装期：合同签订后10日内完成全部货物送货、安装、调试、现场清理，整体完工（具体时间以接到采购人通知为准）。

2.交货地点：清华大学紫荆公寓20号楼采购人指定地点。
3.质保起算节点：所有产品保修期自产品最终验收合格、交付使用之日起计算。

4.质保期与售后响应标准：

4.1本次采购健身器材整体免费质保期不少于 6年（含意外伤害），质保期内免费维修，并承担免费保费内发生的一切费用（因使用不当原因造成的除外）。

4.2质保期内要求维修及时，接到采购人报修后2小时内响应，48小时内技术人员抵达现场，常规故障维修在1个工作日内维修完毕，单次维修时长超过24小时，供应商需在48小时内提供同规格备用机上门安装。

4.3质保期内维修产生的运输、配件、人工全部免费；需返厂维修设备，往返物流、包装费用由供应商全额承担。

4.4质保期内，成交供应商应派专业人员每季度对所有设备进行巡检、保养，以保证设备正常使用。巡检、保养记录双方工作人员签字存档。
5.验收标准：全部设备及零部件须与本采购文件技术要求一致，供应商须提交带设备序列号的完整供货清单、原厂中英文操作说明书、产品合格证。
6.供应商需提供备品备件单价，列明维保服务人员清单，配件供货周期，并在响应文件中对售后服务做出承诺。

7.成交供应商应按其响应文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

若因成交供应商未能按约定执行售后承诺履约，采购人可另行委托第三方维修，因此发生的费用由成交供应商承担。对采购人造成人身、财产损失的，成交供应商应按实际发生的损失向采购人全额赔偿。

五、合格的供应商：
1.报名供应商应符合政府采购法第二十二条中相关规定要求：
1.1具有独立承担民事责任的能力。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。

未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
供应商不得以任何形式、任何方式干扰采购工作，否则将取消参与资格。
不接受两个或两个以上供应商组成联合体参与采购。
六、响应文件的构成

供应商提交的响应文件，应为纸质文件加盖公章后扫描组成的  一个PDF文件  ，然后通过清华大学“智慧采购平台”上传反馈，未按本文件要求回传响应文件的供应商无法参与比价，响应文件（复印件须加盖公章）内容包括：营业执照副本复印件；报价一览表（格式见附件1）；售后服务承诺书（格式自拟）；资质文件等相关证书复印件。
七、附件

附件1：报价一览表
附件2：合同草案条款
附件1：
报价一览表
	项目名称
	紫荆公寓20号楼公共空间健身器材采购安装

	项目总价
（元）
	人民币大写：

	
	人民币小写：

	分项名称
	分项数量
	分项单价（元）
	分项总价（元）
	备注

	紫荆公寓20号楼公共空间健身器材

	1台
	
	
	椭圆机

	
	1台
	
	
	动感单车

	双清公寓地下车库健身器材移位及安装


	4项

	/
	
	百利恒5801跑步机2台，3.5米跳操把杆2个

	南区6号楼、紫荆公寓20-23号楼、红杉公寓部分健身器材维护保养
	19项
	/
	
	维保期三年，维保周期一年四次，每三个月一次


说明：
1、报价一览表务必填写清楚，准确无误。
2、项目总价含所有费用，即依据采购文件的内容、要求、标准以及国家、行业相关规定，对本项目综合费用的汇总报价，包括但不限于劳务支出、工资、利润、安全保险、劳保福利、税收、管理费、社会保险、年度考核费用等。对于供应商没有填写的分项费用，采购人都将视为已包括在其他分项费用中并计入总价，供应商不得以任何形式再要求采购人进行支付。
3、分项报价可根据实际情况增加项目和内容，本表不够用可按相同格式加以扩展。
                                                    供应商：       （盖单位章）
                                                    法定代表人或其授权代表： （签字）
                                                    日期：        年       月 
附件2：合同草案条款
紫荆公寓20号楼公共空间健身器材采购安装合同
	甲方（盖章）：清华大学 （学生社区管理服务中心）                

负责人：赵影 张黎
地址：北京市海淀区清华园

开户银行：工行海淀西区支行

税号：12100000400000624D

银行账号：0200004509089131550
项目负责人（联系人）：李姣丽

联系电话：18701016720

签署地点：清华大学

签署日期：
	乙方（盖章）：
法定代表人：

联系地址： 

开户行：

银行账号：

单位电话（固话）：

联系人：
联系电话： 
签署日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，甲乙双方经过友好协商，本着诚实守信、公平公正的合作原则，就甲方向乙方购买货物事宜达成本合同，议定条款如下。

合同标的物
1.1紫荆公寓20号楼公共空间健身器材价格清单
	序号
	货物名称
	品牌
型号
	数量
（台）
	单价（元）
	技术参数

	1
	椭圆机

[image: image3.png]



	英派斯RE500
	1
	
	1.功率：350W

2.电源形式：自发电

3.阻力级数：20，磁阻

4.飞轮重量：8kg

5.显示视窗：7LED + Matrix 16×40；显示信息：距离、速度、时间、卡路里、心率、阻力级别、功率

6.目标程序：时间、热量、里程三种目标程序；心率控制程序：65%、75%、85%

7.预设程序：手动、燃脂、有氧、随机、目标、心率控制程序、高级

8.整机尺寸：2180×742×1610mm；最大人体质量：160kg    

9.把立管规格:φ32mm×790mm×2.5mm

10.输出设备：LED矩阵

	2
	动感单车
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	英派斯PS450
	1
	
	1.显示信息：阻力等级、时间、速度/最大速度/平均速度、距离、功率/最大功率/平均功率、踏频/最大踏频/平均踏频、心率/最大心率/平均心率、卡路里

2.把立管壁厚：4mm

3.坐垫管壁厚：4mm

4.阻力系统：磁阻

5.飞轮：铝制飞轮，3.5kg

6.调节：水平/垂直调节

7.产品尺寸：1272×604×1056（mm）

8.传动：皮带传动

9.传动比：1:10

10.把手/坐垫调节管：铝质

	总价款（含税）              元，大写（人民币）：          


1.2双清公寓地下车库健身器材移动及安装价格清单

	序号
	器材名称
	品牌型号
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	跑步机
	百利恒5801
	2台
	
	红杉公寓和紫荆23号楼各安装1台

	2
	跳操把杆
	3.5米
	2个
	
	紫荆20、22号楼各安装1个

	总价款（含税）              元，大写（人民币）：          


1.3南区6号楼、紫荆公寓20-23号楼、红杉公寓部分健身器材每年维护保养价格清单

	序号
	体育器材名称
	数量
	单价（元）
	位置

	1
	大腿内收外展训练器
	1
	
	南区六号楼地下一层轻体育空间

	2
	胸背飞鸟训练器
	1
	
	

	3
	高拉背肌训练器
	1
	
	

	4
	坐式推胸训练器
	1
	
	

	5
	可调腹肌板
	1
	
	紫荆20号楼1层轻体育空间

	6
	女士哑铃P182
	1
	
	紫荆21号楼1层轻体育空间

	7
	椭圆机E32
	1
	
	

	8
	坐式推肩训练器
	1
	
	紫荆22号楼0层轻体育空间

	9
	划船器v3
	1
	
	

	10
	椭圆机E32
	1
	
	

	11
	立式健身车U1
	1
	
	

	12
	跑步机5801
	1
	
	

	13
	跑步机5801
	1
	
	紫荆23号楼0层轻体育空间

	14
	深蹲架
	1
	
	

	15
	男士哑铃
	1
	
	

	16
	训练椅
	2
	
	

	17
	可调罗马椅
	1
	
	

	18
	女士哑铃
	1
	
	

	19
	跑步机5801
	1
	
	红杉公寓2层轻体育空间

	总价款（含税）              元，大写（人民币）：          


乙方负责货物的供货、安装、调试及售后服务等。以上均为含税金额，即依据采购文件的内容、要求、标准以及国家、行业相关规定，对本项目所有综合费用的汇总报价，包括但不限于劳务支出、送货、安装、调试、质保、税收、管理费用等。有关货物的维保内容及要求见附件1。
合同价款及付款方式：

2.1 合同总金额（人民币，大写）            （小写          ），该价格为以上3项标的物全部价款，包括货物税费、包装、运输、保险、安装、调试及售后服务等各项费用，甲方不再向乙方支付本合同规定之外的任何其他费用。

2.2履约保证金：乙方在签订合同后 5 个工作日内，向甲方支付履约保证金。履约保证金为合同总金额的 5 %，即人民币     元。质保期满且产品无质量问题甲方无息退还履约保证金。
2.3 结算方式：所有采购器材及移动器材经甲方验收合格，乙方提供相应金额发票后向乙方一次性支付该两项合同款。所有器材维保费用按维保服务年度分期支付，本项目维保年度自合同生效之日起每满12个月为一个完整维保年度；每个维保年度最后一次维保工作完成并通过甲方验收后，甲方在15个工作日内支付该年度维保费用；维保期间产生的配件更换费，经甲方确认无误后单独结算。
交货事宜、健身器材安置及部分器材维保要求：
3.1 交货安装期：合同签订后10日内，甲方场地具备收货条件通知乙方送货。乙方自接到甲方通知之日起10日内完成送货、安装、调试，并交付使用。
3.2 交货地址：紫荆公寓20号楼（或甲方指定地点），联系人：       ，联系方式：          。

3.3完成原有健身设备拆解、安全转运，搬运全程做好包裹及防护，完工清理现场垃圾，无磕碰划痕。

3.4配齐安装所需全部辅材、固定配件，移位、打孔、水平校准，规范完成整机组装固定。

3.5设备组装后开展通电试运行、整机功能逐项校验调试。

3.6全部调试工作完成后确保设备运行稳定，达到可直接正常投入使用标准。

3.7南区6号楼、紫荆公寓20-23号楼、红杉公寓部分健身器材自合同签订生效之日起每3个月维护保养1次，每年4次，维保期3年，维保内容及要求见附件1。
注：本条所述器材搬运、安装、调试服务为合同附加义务，乙方不得另行收取费用。

包装、运输及风险负担 
4.1乙方的包装应符合国家或行业标准，如无相应的国家和行业标准，则由乙方按照通常包装方式进行包装，确保产品满足运输、装卸的需要。包装不回收。

4.2 乙方负责货物的运输服务，并承担运输过程中的一切费用和风险。当货物从乙方移交给甲方前，所发生的一切风险均由乙方承担；货物移交甲方后，所发生的一切风险则由甲方承担。

4.3如货物涉及搬运或安装，乙方应对沿途设备设施加以保护，并对搬运或安装时造成的设备设施损坏承担赔偿责任。

4.4乙方应对搬运及安装人员进行必要的安全警示教育，甲方不对任何非自身原因造成的人员伤亡及财产损失承担责任，且拥有向相关责任方进行追责的权利。
货物验收

5.1 验收资料：乙方在甲方验收前，需向甲方提交完整的验收资料，包括但不限于：货物的合格证书、出厂检测报告原件、原材料质量检测报告（如有）、安装调试记录（含设备运行参数校准数据）、操作手册及维护说明书​。
乙方未提供上述资料的，甲方有权拒绝接收货物及开展验收工作，由此导致的交货延迟责任由乙方承担​。

5.2验收标准：全部设备及零部件须与本合同技术参数要求一致，乙方须提交带设备序列号的完整供货清单、原厂中英文操作说明书、产品合格证。
5.3初步验收：乙方将本合同健身器材运至安装现场，需提请甲方进行初步验收。甲乙双方（或甲方指定监理人员）共同参加，对货物的包装及外观、生产厂家、品牌、规格型号、数量进行查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 5 日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退回不合格产品并要求乙方进行更换或补充发货并承担由此产生的全部费用。
5.4最终验收：乙方完成安装调试后，应向甲方提出最终验收申请。甲方应在收到申请后3个工作日内组织最终验收，依据合同技术参数及产品说明书，逐项核验设备运行功能、安全性能。最终验收结果需形成验收报告，由双方签字确认。

5.5乙方在搬运双清公寓地下车库健身器材安装至甲方指定位置过程中造成损坏的，需在3个工作日内维修或更换；验收不合格的，乙方应无偿整改至合格。
5.6本项目最终验收合格，包括本合同第1.1条约定的紫荆公寓20号楼器材及第3.3-3.7条约定的 双清公寓地下车库器材搬运、安装、调试均验收合格。
质量条款及质保期限
6.1本合同对货物规格和质量标准应依照合同约定、乙方供应产品介绍、用户手册执行。

6.2乙方提供的合同产品为原装、全新、完整、未使用过的产品，具有产品出厂合格证明，符合国家规定的产品质量标准以及合同中关于产品的技术标准要求。

6.3质保期：自产品验收合格之日起 6 年。在质保期内，凡因正常使用出现的质量问题，若产品需要返回乙方维修服务中心维修时，乙方需支付设备或组件的包装和运费。

6.4质保期内要求维修及时，接到甲方报修后2小时内响应，48小时内技术人员抵达现场，常规故障维修在1个工作日内维修完毕，单次维修时长超过24小时，供应商需在48小时内提供同规格备用机上门安装。
6.5质保期内，乙方应派专业人员每季度对所有设备进行巡检、保养，以保证设备正常使用。巡检、保养记录双方工作人员签字存档。

6.6质保期结束后，乙方对本合同所有设备进行终身技术支持、维修服务及维护支持，需要更换部件或零配件时，只收取配件的成本费。维保联系人：       电话：        。

6.7所有产品质保期自产品最终验收合格、交付使用之日起计算。

违约责任

7.1乙方不能按期完成健身器材交货及安装，除不可抗力外，每延期一日，乙方应按合同金额的 3‰向甲方支付违约金，违约金累计支付上限为合同总价款的 30%，如延迟供货达 5 天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。
7.2如乙方在接到甲方需进行产品维修通知后 48 小时内没有答复或处理问题，则视为乙方违约，甲方有权找其他人员进行维修，由此而发生的一切费用由乙方承担。

7.3乙方提供的产品不符合本合同规定内容的，甲方有权拒收。

货物的所有权及知识产权保证
8.1在甲方支付本合同约定的款项前，本合同约定之货物的所有权属于乙方。在甲方付清本合同约定的安装验收款后，本合同约定之货物的所有权归属甲方。
8.2乙方保证：向甲方所提供的货物等不存在侵犯任何第三人知识产权的情况，因知识产权问题引起的一切法律责任由乙方承担。
争议解决

9.1 合同执行过程中所发生的一切争议，双方应在相互体谅及友好协商的基础上解决，如协商解决达不成协议时，双方任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。解决争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同规定的其他各项条款。
9.2 因诉讼所产生的费用由败诉方承担，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、取证费用、差旅费用等。

通知与送达

10.1本合同所列明的地址为本合同履行过程中向对方发出或者提供所有通知、文件、文书等资料的有效送达地址。
10.2本合同履行过程中发生任何纠纷，则本合同所列明的地址视为法院邮寄法律文书及守约方邮寄律师函等文书的法定送达地址。因受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收，导致诉讼文书未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

10.3一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。

10.4当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。
 廉洁条款

11.1在项目采购、合同签订、履行过程中，甲方的项目相关负责人员不得存在如下关联关系：（1）与作为合同相对方的自然人有配偶关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者姻亲关系；（2）在合同相对方任职或者兼职；（3）本人亲属在合同相对方担任具有决策权的重要职务；（4）本人及其近亲属直接、间接、共同控制合同相对方或者可对合同相对方施加重大影响。

11.2乙方保证并承诺，在项目采购、合同签订、履行过程中，未向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员、采购代理机构工作人员、甲方工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
合同生效
12.1 本合同经双方加盖公章或合同专用章后即行生效。合同签订日期以双方中最后一方加盖公章或合同专用章的日期为准。

12.2 本合同生效后，对本合同的任何条款的修改、变动或者增减须以书面形式，并经双方加盖公章或合同专用章后才能生效。本项目的采购文件和应答文件(如有)、合同附件、承诺书、备忘录等均为本合同的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

12.3本合同未尽事宜，双方协商补充；本合同未做明确约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。
12.4合同期限，自本合同生效之日起至本合同权利义务履行完毕之日止。

特别约定
13.1因乙方原因造成合同解除的，乙方应退回甲方所有交付款项并承担违约责任。

13.2本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准
13.3双方已充分理解并同意本合同项下全部条款、权利、义务以及风险，且不存在任何其他不明条款，故签订本合同。

以下无正文。

附件:南区6号楼、紫荆公寓20-23号楼、红杉公寓部分健身器材每年维护保养内容及要求

附件:

1.南区6号楼、紫荆公寓20-23号楼、红杉公寓部分健身器材每年维护保养内容
	序号
	楼宇
	体育器材名称
	数量
	维保内容及要求

	1
	南区六号楼
	大腿内收外展训练器
	1
	1、整机框架全面检查，紧固机身、转轴支座、坐垫、腿部挡板所有连接螺栓，检查焊缝有无开裂，调平设备底脚，消除设备松动、晃动隐患。

2、检测内收 / 外展摆动转轴、活动铰接轴承，清理积尘，按原厂规范加注专用润滑脂，排查运行卡顿、异响、旷量过大问题。

3、检查配重导杆、配重块、配重插销，清洁导杆并规范润滑；测试配重升降顺畅度，检查插销咬合是否可靠，防止训练时配重滑脱。

4、检查钢丝绳、滑轮组：查看钢索有无断丝、起毛、扭曲、脱槽；检查滑轮转动是否顺滑，滑轮轴承有无磨损异响。

5、检查坐垫、靠背、腿部护垫皮革海绵，查看开裂、脱胶、塌陷；检查护垫固定结构，松动部位加固。

6、完整模拟内收、外展全行程测试，验证运动轨迹平顺，限位结构有效，排查阻力异常、摆动偏移故障。

7、对金属受力部位做防锈维护，排查漆面破损锈蚀点。

	2
	
	胸背飞鸟训练器
	1
	检查整机机架、转动支座、坐垫、靠背连接件，紧固全部螺栓紧固件，核查机架焊缝完好情况，调整支撑底脚，消除设备晃动、松动问题。

检修飞鸟摆动铰接转轴、轴承组件，清理粉尘杂质，按照原厂要求加注润滑脂，测试摆臂转动顺畅度，消除异响、卡顿、间隙旷量过大缺陷。
检查配重导杆、配重块、重量插销，清洁导杆并进行润滑养护；测试配重升降运行状态，确认插销锁止可靠，杜绝配重滑脱风险。 
全面检查钢丝绳、导向滑轮组，查看钢索有无断丝、起毛、扭曲、脱槽现象；检查滑轮转动工况，对滑轮轴承磨损严重的提出更换建议。 
 检查坐垫、靠背、握把护垫，查看皮革破损、海绵塌陷、脱胶松动情况，紧固护垫固定组件。 
模拟胸推、飞鸟完整运动行程往复测试，确认摆臂运动轨迹正常，限位装置有效，无偏移、卡滞现象。
检查金属构件漆面破损、锈蚀点位，做好基础防锈养护。

	3
	
	高拉背肌训练器
	1
	1、检查所有螺丝是否有松动。
2、检查钢丝绳松紧程度。 
3、检查器材使用平滑度，导向轨、滑轮是否有磨损。
4、检查调节部位配合松紧度、顺畅度。 
5、器材联动部位，转动部位加入专用润滑油。 
6、将机台整体擦拭干净，测试机台运作，如需更换零件请申请更换。

	4
	
	坐式推胸训练器
	1
	检查整机机架、推臂支座、座椅、靠背各连接部位，紧固全部紧固件，检查机架焊缝完好状况，调节设备底脚，消除机体松动、晃动隐患。 

检修推臂转动铰接轴承、转轴组件，清理积尘杂质，按原厂标准加注润滑脂，往复测试运行状态，消除卡顿、异响、活动旷量过大问题。
检查配重导杆、配重块、重量插销，清洁导杆并规范润滑；测试配重升降顺畅程度，确认插销锁止牢固，防范配重意外滑落。 
全面检查钢丝绳、导向滑轮组，查看钢索是否存在断丝、起毛、扭曲、脱槽；检查滑轮转动灵活性与轴承磨损情况，对受损部件出具更换建议。
检查座椅、靠背、胸靠护垫及握把，查看表皮开裂、海绵塌陷、脱胶松动问题，紧固护垫固定结构。
全程模拟推胸完整行程反复测试，确认推臂运动轨迹平稳，限位装置有效，无偏移、卡滞、受力异常现象。
排查金属构件漆面破损、锈蚀位置，做好防锈养护处理。

	5
	紫荆20号楼
	可调腹肌板
	1
	检查所有螺丝是否有松动。

	6
	紫荆21号楼
	女士哑铃P182
	1
	检查所有螺丝是否有松动。

	7
	
	椭圆机E32
	1
	全面检查整机机架、底座、立柱、摆动连杆各连接部位，紧固全部紧固件，检查机架焊缝，调整支撑底脚，消除机体松动、晃动隐患。 

检修主轴、曲柄、活动铰接轴承组件，清理积尘杂质，按照原厂要求加注专用润滑油脂，消除运行卡顿、异响、间隙过大问题。
检查传动皮带，核查磨损、龟裂、老化状况，检测皮带松紧度并按需调整张力，检查皮带轮运转工况。 
检查踏板、防滑胶套、活动扶手组件，查看磨损、开裂、松动情况，紧固各连接点位。 
检修磁阻系统，逐一测试各档位阻力调节效果，清理磁阻部位积尘，排查阻力不均、调节失灵故障。
检查控制台仪表、传感器、内部连接线束，排查线路松动、外皮破损，校准运动数据显示功能。
开展空载、持续运转测试，确认整机运行平顺，无抖动、跑偏、异常噪音、打滑现象。
8、检查金属漆面破损、锈蚀位置，实施防锈养护。

	8
	紫荆22号楼
	坐式推肩训练器
	1
	1、检查整机机架、推肩支座、座椅、靠背各连接点位，紧固全部紧固件，查验机架焊缝完好情况，调整支撑底脚，消除机体松动、晃动隐患。

2、检修推肩铰接转轴、轴承组件，清理积尘杂质，按照原厂标准加注润滑脂，往复试运行，消除运行卡顿、异响、间隙旷量过大等问题。

3、检查配重导杆、配重块、重量插销，清洁并润滑导杆；测试配重升降顺畅性，确认插销锁止可靠，防止配重意外滑落。

4、全面检查钢丝绳、导向滑轮组，排查钢索断丝、起毛、扭曲、脱槽等缺陷；检查滑轮转动状态与轴承磨损情况，对损坏部件提出更换建议。

5、检查座椅、靠背护垫、握把，查看表皮开裂、海绵塌陷、脱胶松动情况，紧固护垫固定组件。

6、模拟推肩完整运动行程反复测试，确认推肩运动轨迹平稳，限位装置有效，无偏移、卡滞、受力异常现象。

7、排查金属构件漆面破损、锈蚀部位，实施防锈养护。

	9
	
	划船器v3
	1
	1、对整机进行全面外观检查，紧固机身、滑轨、脚踏组件全部连接紧固件，校正设备水平，消除设备松动、晃动隐患。

2、清洁滑轨、滑动滚轮，检查滚轮磨损状况，按规范进行润滑保养，排查滑行卡顿、异响故障。

3、检查牵引拉绳 / 传动皮带外观，排查起毛、开裂、老化、跑偏问题，检测握把、脚踏绑带、卡扣完好性。

4、检修阻力系统：风阻机型清理风扇积灰、检查轴承工况；磁阻机型校验阻力调节机构、传动部件；水阻机型检查水箱密封性、渗漏情况，评估水质状态。

5、检查电子显示屏、传感器、控制线路，调试运动数据采集功能，修复计数不准、按键失灵等电控故障。

	10
	
	椭圆机E32
	1
	全面检查整机机架、底座、立柱、摆动连杆各连接部位，紧固全部紧固件，检查机架焊缝，调整支撑底脚，消除机体松动、晃动隐患。 

检修主轴、曲柄、活动铰接轴承组件，清理积尘杂质，按照原厂要求加注专用润滑油脂，消除运行卡顿、异响、间隙过大问题。
检查传动皮带，核查磨损、龟裂、老化状况，检测皮带松紧度并按需调整张力，检查皮带轮运转工况。 
检查踏板、防滑胶套、活动扶手组件，查看磨损、开裂、松动情况，紧固各连接点位。 
检修磁阻系统，逐一测试各档位阻力调节效果，清理磁阻部位积尘，排查阻力不均、调节失灵故障。
检查控制台仪表、传感器、内部连接线束，排查线路松动、外皮破损，校准运动数据显示功能。
开展空载、持续运转测试，确认整机运行平顺，无抖动、跑偏、异常噪音、打滑现象。
8、检查金属漆面破损、锈蚀位置，实施防锈养护。

	11
	
	立式健身车U1
	1
	1、检查传动链条松动情况。
2、检查刹车皮带磨损情况。 
3、检查脚踏板及曲柄部位是否有松动。
4、将机台整体擦拭干净，测试机台运作，如需 
更换零件请申请更换。

	12
	
	跑步机5801
	1
	1、确定供电正常、检查电力供应、电源线、电 
源开关。 
2、打开马达盖，用吸尘器将杂物清理干净。 
3、检查所有插线、螺丝是否有松动。 
4、检查电机皮带松紧度及磨损情况。 
5、检查前滚轮、阻挡轮、后滚轮是否正常转动 
6、检查跑带、跑板是否有磨损情况。
7、将跑带、跑板擦拭干净加专用润滑油。 
8、将机台整体擦拭干净，测试机台运作，如需 
更换零件请申请更换。

	13
	紫荆23号楼
	跑步机5801
	1
	1、确定供电正常、检查电力供应、电源线、电 
源开关。 
2、打开马达盖，用吸尘器将杂物清理干净。 
3、检查所有插线、螺丝是否有松动。 
4、检查电机皮带松紧度及磨损情况。 
5、检查前滚轮、阻挡轮、后滚轮是否正常转动 
6、检查跑带、跑板是否有磨损情况。
7、将跑带、跑板擦拭干净加专用润滑油。 
8、将机台整体擦拭干净，测试机台运作，如需 
更换零件请申请更换。

	14
	
	深蹲架
	1
	1、全面检查整机机架、底座、横梁所有连接螺栓，逐一紧固紧固件，检查管材焊缝有无开裂、变形，调整支撑底脚，消除设备晃动、松动隐患。

2、检测杠铃托、安全保护挡杆，检查锁止结构，确认卡位牢固、无滑移变形，档位调节顺畅可靠。

3、检查立柱齿槽、调节插销，清理槽内灰尘杂物，活动测试插销插拔状态，保证定位稳固无卡滞。

4、检查各类橡胶防护垫、防滑护套，查看老化、开裂、脱落情况，对损坏配件提出更换建议。

5、排查管材漆面破损、锈蚀区域，做好防锈养护。

6、模拟杠铃放置、深蹲起落工况测试，验证全部承重构件受力稳定，无异常变形与异响。

	15
	
	男士哑铃
	1
	检查所有螺丝是否有松动。

	16
	
	训练椅
	2
	检查所有螺丝是否有松动。

	17
	
	可调罗马椅
	1
	检查所有螺丝是否有松动。

	18
	
	女士哑铃
	1
	检查所有螺丝是否有松动。

	19
	红杉公寓
	跑步机5801
	1
	1、确定供电正常、检查电力供应、电源线、电 
源开关。 
2、打开马达盖，用吸尘器将杂物清理干净。 
3、检查所有插线、螺丝是否有松动。 
4、检查电机皮带松紧度及磨损情况。 
5、检查前滚轮、阻挡轮、后滚轮是否正常转动 
6、检查跑带、跑板是否有磨损情况。
7、将跑带、跑板擦拭干净加专用润滑油。 
8、将机台整体擦拭干净，测试机台运作，如需 
更换零件请申请更换。


2.南区6号楼、紫荆公寓20-23号楼、红杉公寓部分健身器材每年维护保养要求

2.1维保人员必须严格遵守公寓各项规章制度，明确自身职责，确保器材正常运行。每次维保工作开始前，维保人员应向公寓管理人员出示有效身份证明。

2.2维保人员要熟练掌握器材的性能、操作规程、维护保养常识。

2.3根据器材的不同性质和要求，做好防尘、防潮、防锈、防腐蚀等工作。确保器材始终保持良好性能，处于完好的可用状态。

2.4维保人员在维保过程中要全面检查器材的运行情况。发现一般性故障，应现场立即排除；若发现器材存在老化、损坏等情况，需在3个工作日内提交详细的维修方案，经甲方确认后及时进行维修。维修过程中如需更换配件，应使用符合原厂质量标准的配件，按原厂配件成本价收取费用，并在维修记录中详细记录配件的品牌、型号、生产厂家等信息。

2.5维保期间做好维保记录，记录内容应包括器材名称、规格型号、维保时间、维保项目、发现的问题及处理结果等，维保记录需经甲乙双方代表签字确认，一式两份，双方各执一份。
2.6服务期内出现问题要维保及时，2小时内响应，48小时内赶到现场，一般维保在1个工作日内完成，如需重新定制配件或返厂维修等1个工作日完成不了的，需在7个工作日内完成。

2.7每次维保结束，由甲乙双方代表共同验收，并在验收单上签字确认，作为每年维保结算依据。

